ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г. Ижевск								«___ » __________________ 2018г.

ООО «ОДИС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Чуева Александра Сергеевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее-«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю охранно-пожарные системы, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, ассортимент и количество поставляемого Товара, его стоимость, наименование Грузополучателя, сроки и условия поставки, условия оплаты устанавливаются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке.
2.2. Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов.
2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, предоставляются Поставщиком Покупателю вместе с поставляемым Товаром.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии со сроками и условиями, согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Приемка Товара Покупателем или Грузополучателем осуществляется по документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (актом приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12, универсальным передаточным документом, или иным документам, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.
Моментом поставки является дата подписания Покупателем или Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов.
В течение 5-ти календарных дней с даты поставки Товара Поставщик предоставляет Покупателю счет-фактуру.
3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю или Грузополучателю с момента приемки Товара Покупателем или Грузополучателем в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю или Грузополучателю с момента перехода права собственности на Товар.
3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю или Грузополучателю эксплуатационную и монтажную документацию, паспорта (сертификаты) и иную документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
3.5. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям действующего законодательства и обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки.
3.6. Покупатель (Грузополучатель) организовывает приемку и проверку Товара Грузополучателем по количеству в день поставки Товара, а по качеству не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки.
3.7. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель или Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика поставить недостающее количество Товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем или Грузополучателем соответствующего требования.
3.8. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также в случае поставки некомплектного Товара Покупатель или Грузополучатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя соответственно к Покупателю или Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту нахождения Товара в течение 10 (десяти) дней со дня получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Покупателя или Грузополучателя, Покупатель или Грузополучатель имеют право составить односторонний акт о недостатках Товара по качеству и/или недоукомплектовании Товара. При этом Покупатель или Грузополучатель вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта.
3.9. В случае возникновения спора по поводу качества Товара, проводится независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель или Грузополучатель в случае, если результатами проведения экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Поставщику требований, и Поставщик – если в соответствии с результатами экспертизы требования Покупателя или Грузополучателя будут признаны обоснованными.
3.10. Поставщик имеет право произвести досрочную поставку Товара по согласованию с Покупателем.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору составляет 242 662 (двести сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 46 копеек с учетом НДС (18%). Стоимость за единицу Товара, поставляемого по настоящему Договору, указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Поставляемый Товар, соответствующий характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), оплачивается по указанной в Спецификации цене за единицу Товара.
4.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в сроки и по цене, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.5. Стоимость тары, упаковки, маркировки, сборки, а также стоимость доставки Товара Покупателю или Грузополучателю входят в стоимость Товара.
4.6. По окончании выполнения всех обязательств по Договору, стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Ежеквартальная сверка расчетов производится в случае необходимости по требованию сторон.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  В  случае  невыполнения  Поставщиком  обязанности  по  поставке  Товара  в  срок, определенный  в  Спецификации  к  настоящему  Договору,  Покупатель  вправе  потребовать  от Поставщика  уплатить  неустойку  в  размере  0,1  %  (одна  десятая  процента)  от  стоимости недопоставленного  Товара  за  каждый  день  просрочки,  но  не  более  10%  (десяти  процентов)  от стоимости недопоставленного Товара. 
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от  Покупателя  уплатить  неустойку  в  размере  0,1  %  (одна  десятая  процента)  от  стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара. 
В случае выявления несоответствия документов о приемке Товара Спецификации к Договору, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый неправильно оформленный документ.
5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.
5.4.  В  случае  поставки  Поставщиком  контрафактного  Товара  с  нарушением  авторских  и иных  охраняемых  законом  прав  на  результат  интеллектуальной  деятельности  и  средства индивидуализации,  Покупатель  имеет  право  начислить  Поставщику  штраф  в  размере  30  %  от стоимости контрафактного Товара и предъявить требования о его замене на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выявления нарушения. 
5.5.  Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  устанавливается  изготовителем,  в  случае, если иной срок не был указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. Требования по гарантии могут  быть  предъявлены  Покупателем  или  Грузополучателем  как  к  изготовителю  Товара  (в пределах  гарантийного  срока,  установленного  изготовителем),  так  и  к  Поставщику.  Стороны согласились,  что  Поставщик  несет  солидарную  ответственность  с  изготовителем  за  качество поставленного Товара. 
5.6. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству требованиям    государственных  стандартов,  отраслевых  стандартов,  технических  условий  и/или условиям  настоящего  договора,  в  том  числе  при  выявлении  указанных  недостатков  в  период гарантийного  срока,  все  расходы,  связанные  с  возвратом,  заменой  и/или  доукомплектованием Товара относятся на Поставщика. 
5.7.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора. 
5.8. Поставщик несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуры в соответствии с НК РФ. В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и (или) отказе в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) на основании неверно оформленных первичных документов и (или) счетов-фактур Поставщик возмещает Покупателю сумму не принятых расходов и (или) не предоставленного вычета по НДС.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя или Грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 
7.2 Настоящий договор будет направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты info@rem-gas.ru. Дата подписания Договора обязательна для заполнения.
7.3 Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты: a.fefilov@udmgas.udm.ru  в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п.7.2 настоящего договора.
7.4. Подлинник  Договора  направляется  Поставщику  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты заключения договора. 
7.5. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Покупатель  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  договора  в  случае неисполнения  Поставщиком  обязанности,  предусмотренной  настоящим  пунктом.  В  этом  случае настоящий  договор  считается  расторгнутым  с  даты  получения  Поставщиком  письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 
8.2.  Ни  одна  из  Сторон  настоящего  Договора  не  несет  ответственности  перед  другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае,  если  их  невыполнение    обусловленное  обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и желания  Сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать  (обстоятельства  непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, оползни и другие стихийные бедствия. 
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой  силы,  должна  не  позднее  72  (семидесяти  двух)  часов  с  момента  возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
8.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех)  месяцев,  Стороны  обязуются  провести  переговоры  по  вопросу  возможности  и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора. 
8.5.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  при  условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.6.  Покупатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться    от  исполнения настоящего договора в случаях: 
- поставки  Товаров,    ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть устранены в течение срока, установленного настоящим Договором; 
- нарушения срока поставки (допоставки)  Товаров более чем на 5 календарных дней. 
8.7. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу. 
8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь (в том числе направление Покупателем заявок Поставщику) посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств: 
- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса/заявки с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос/заявку (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); 
- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. 
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
8.9.  Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. 
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
8.10.  Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 
8.11. Риски за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежат на получающей Стороне при наличии подтверждения отправки. 
8.12.  Стороны  условились  о  том,  что  документы,  которыми  они  будут  обмениваться  в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в  отсканированном  виде,  признаются  имеющими  юридическую  силу,  при  этом  Стороны обязуются направить подлинники этих документов другой Стороне в течение двух недель и предоставлять нарочно (лично) в течение месяца Документы, указанные в п.3.2 настоящего договора, не допускается подписывать факсимильным воспроизведением подписей уполномоченных лиц. 
8.13.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.14. Договор  составлен  в  2-х экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  из которых один экземпляр находится у Поставщика, один из экземпляр(а, ов) – у Покупателя.
8.15. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 - Спецификация. 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«ПОКУПАТЕЛЬ»: 			
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
ИНН  1826000260  КПП  183101001
Юридический адрес:		
426008, Удмуртская Республика, 	
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 
Р/С 40702810400010005914	
Центральный филиал АБ «Россия»
г. Москва.	
К/с 3010181044520000220	
БИК 044525220			
ОКПО 03257538
ОКОНХ 90214
Тел/Факс (3412) 43-33-36, 41-22-23





Генеральный директор 	

________________/ Вершинин А.П./  
         М.П.   

Дата «___»____________2018 г. 	
	«ПОСТАВЩИК»
ООО  «ОДИС»
Юридический адрес:426076,
УдмуртскаяРесп., г. Ижевск ул. Советская  д. № 22кв. 12
ИНН 1841070992,
КПП 184101001,
р/с 40702810229020001774,
Банк: Филиал «Нижегородский» АО АЛЬФА-БАНК 
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК 042202824,
к/с 30101810200000000824,
ОГРН 1171832010624
Тел .919-403





Директор 

_________________/Чуев А.С./
              М.П.

Дата «___»____________2018 г.
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Приложение №1 к договору от____________________ №______________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ  
	1.
	Ассортимент, количество, стоимость и технические характеристики Товара

	№
п/п
	Полное наименование товара/Технические
 характеристики и комплектация
 
	Ед. изм.

	Кол-во.

	Цена за ед.
(руб. с учетом НДС)
	Стоимость
(руб. с учетом НДС)

	1
	Контроллер для ключей Touch Memory Z-5R
	шт.
	 5
	397-11
	1985-53

	
	Предназначен для использования в СКУД в качестве автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды Ключи блокировки, световая и звуковая индикация, в пластмассовом корпусе Программирования с ПК (с помощью адаптера Z-2) Монтажная коробка. Количество пользователей, не более 1364 Напряжение питания DC, В12 Тип выхода на замок ОК Ток на выходе ОК, А5 Диапазон рабочих температур, °С-40…+50 Габаритные размеры, мм45х25х14

	2
	Кабель КСПВ 4х0,5
	м
	500
	6-13
	3066-05

	3
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-24-К
	шт.
	12
	324-71
	3896-51

	
	Тип светового оповещателя   постоянного свечения Ток потребления, мА:Цвет   Белый - при питании от внешнего источника питания   40 Цвет свечения   Красный Степень защиты   IP52 Уровень звукового давления, дБ   105 Диапазон рабочих температур, °С   -50…+55 Регулировка громкости   нет, габаритные размеры, мм   140х90х40 Напряжение питания, B:  от внешнего источника питания   24 Масса, не более, кг   0.3

	4
	Кабель КСПВ 2х0,5
	м
	300
	3-20
	960-37

	5
	Видеокамера РР-7111 MHD 2.8  купольная внутренняя 2 Мп
	шт.
	5
	1949-00
	9745-00

	
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов, Видеокамера купольная  1МП, 1/3" CMOS Sensor, 720P, f=3.6мм, 12В, ИК,-10°С +45°С
Технические характеристики предмета закупки,  Видеокамера купольная PP-6111AHD 3.6, 1МП, 1/3" CMOS Sensor, 720P, f=3.6мм, 12В, ИК,-10°С +45°С

	6
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный Астра-9
	шт.
	15
	391-07
	5866-05

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактовсигнального реле. —объемная зона обнаружения (линза - "стандарт");
—выбор зоны обнаружения положением печатной платы;
—антисаботажная зона;
—микропроцессорный анализ сигнала;
—дискретная регулировка обнаружительной способности;
—тестовый режим на проход;
—режим "память тревоги";
—температурная компенсация;
—устойчивость к внешней засветке не менее 6500 лк;
—оптоэлектронное реле;
—широкий диапазон рабочих температур;
—комплектация угловым кронштейном.
дальность действия извещателя  10 м
угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости  90°  рекомендуемая высота установки  2,5 м
напряжение питания  8÷15 В  потребляемый ток, не более  15 мА  сопротивление канала реле в дежурном режиме, не более  8 Ом
Условия эксплуатации:
- температура  от -30 до +50°С  - относительная влажность воздуха без конденсации влаги  до 95% при +35°С  - степень защиты оболочкой  IP41

	7
	Считыватель Matrix-II K
	шт.
	2
	1094-91
	2189-82

	
	Автономный контроллер со встроенным RFID считывателем ключей, работающих на частоте 125KHz. Контроллер предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Наиболее оптимальна его установка в местах, где нет необходимости устанавливать контроллер и считыватель отдельно. Устройство защищено от неправильного включения, что облегчает его монтаж и дальнейшую настройку. Программирование и настройка мастер-ключей и блокирующих ключей возможна с ПК (через адаптер Z-2). При этом общее количество карт (ключей) может доходить до 1364 штук. Встроенная энергонезависимая память (EEPROM) исключает потерю данных в случае обрыва сети и прекращения подачи питания. Предусмотрена установка длительности открывания замка в пределах от 0 до 220 секунд. Модель рассчитана на работу при температурах от -40°С до +50°С.
Три режима работы контроллера и возможность выбора типа подключаемого замка значительно расширяют возможности и функционал изделия. Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей. Режим TRIGGER- управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа- замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.) Режим Консьерж - управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).
Технические характеристики
•Единица измерения: 1 шт
•Габариты (мм): 85x44x18
•Входной протокол EM-Marine, 125 кГц
•Выходной протокол DallasTouchMemory
•Дальность считывания карты, не менее 80 мм.
•Подтверждение считывания карты сигнал зуммера, трёхцветный светодиод
•Тип подключаемого замка электромагнитный/электромеханический
•Максимальное количество карточек в базе считывателя 680 шт. ( мастер, простые, блокирующие)
•Дополнительные режимы Блокировка, Accept, Триггер
•Индикация Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования (возможность отключения звука зуммера
•Установка длительности открывания замка 0-220сек (заводское - 3 сек)
•Напряжение питания 8 - 18 В постоянного тока
•Потребление тока в режиме ожидания карты, не более 45 мА
•Рабочая температура (в помещении) от -40С до + 50С
•Относительная влажность, не более 95 %
•Цвет корпуса: светло-серый
•Размеры 85х44х18 мм.


	8
	Оповещатель охранно-пожарный Гром-12К исп.3
	шт.
	12
	292-85
	3514-18

	
	Предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией. Корпус-металл. Уличное исполнение
конструктивно выполнен в виде одного блока.относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.
Характеристики
1. Уровень громкости сигнала оповещателя на расстоянии (1±0,05) м от него, измеренного шумомером с частотной характеристикой А по ГОСТ 17187-81: не менее 105 дБ.
2. Напряжение питания от 9,0 до 13,8 В постоянного тока.
3. Несущая частота звуковых сигналов  4000 Гц.
4. Ток, потребляемый  от источника постоянного напряжения: не более    звук 35 мА;    свет 20 мА.
5. Продолжительность непрерывной работы не менее 10 минут.
6. Оповещатель  сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.
7. Диапазон рабочих температур: -30..+55С
8. Средний срок службы не менее 10 лет.
9. Габаритные размеры  не более 73х125х50мм
1.0 Масса не более 0,2кг
11. степень защиты оболочки: IP52

	9
	Видеорегистратор 16-ти канальный
	шт.
	1
	13600-00
	13600-00

	
	Технические характеристики предмета закупки
DS-H216Q; Видеорегистратор HD-TVI/AHD/CVI/960H 16 каналов видео + 1 IP 4Мп (до 18 с замещением аналоговых) + 1 аудио

	10
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20А2П
	шт.
	10
	146-00
	1460-03

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах как производственных так и жилых; для поверхностного монтажа на металлические конструкции. Особенности Накладной, для металлических дверей, контакты на размыкание, пластмассовый корпус •Маркировка по взрывозащитенет•ТипконтактовНЗ•Расстояние между магнитом и герконом, мм:
•- при размыкании контактов, более65
•- при замыкании контактов, менее30
•Максимально допустимые токи и напряжения:
•- максимальное коммутируемое напряжение, В72
•- максимальный коммутируемый ток, А0.5
•Степень защитыIP44
•Диапазон рабочих температур, °С-50…+50
•Габаритные размеры, мм:
•- корпус геркона120х40х30
•- корпус магнита53х30х30
•Масса, не более, кг0.155
Накладной, корпус пластмассовый, зазор не менее 30 мм, датчик 150х40х12мм, магнит 62х30х30 мм

	11
	Кабель КВК-П-2 2х0.75
	м
	700
	16-38
	11469-31

	12
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-141М
	шт.
	60
	228-85
	13730-72

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений
представляет собой оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте установки
•При этом уменьшается внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится постоянным.
•Питание извещателя и передача сигнала "Пожар" осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя
•Состояние индикатора
-Дежурный режим Мигание оптического индикатора с периодом (5 ± 1) с
-Режим "Пожар" Постоянное свечение оптического индикатора
•Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м
•Напряжение питания 9-30 В
•Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА
•Инерционность срабатывания не более 9 сек
•Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк
•Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с
•Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325):
-к наносекундным импульсам напряжения 3степень
-к электростатическому разряду 3степень
-к электромагнитному полю 3степень
•Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс
•Степень защиты оболочки извещателя IP 30
•Габаритные размеры 106х53 мм
•Вес 210 г.
•Максимальная относительная влажность 93 ± 1%
•Диапазон рабочих температур -45-+55 °С
•Средний срок службы не менее 10 лет

	13
	Кабель КСВВнг-LS 2х0,5
	м
	200
	4-08
	815-45

	14
	Извещатель пламени Пульсар 1-01Н
	шт.
	9
	3674-26
	33068-30

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначен для обнаружения возгараний, сопровождающихся появлением открытого пламени.
Работает по двухпроводной линии совместно с приемно-контрольными приборами типа ППС-3, ППК-2, Сигнал-ВК, Сигнал-4, Сигнал-20, Радуга-2 и аналогичными. Извещатель является восстанавливаемым обслуживаемым устройством. При обнаружении возгарания выдает сигнал “Тревога” в шлейф системы сигнализации и на световой индикатор, расположенный в корпусе извещателя. Принцип действия извещателя “Пульсар 1” основан на преобразовании инфракрасного (ИК) излучения в диапазоне 0,8 - 1,1 мкм, находящегося в поле зрения чувствительного элемента, в электрический сигнал
Чувствительный элемент расположен в корпусе извещателя.
Корпус извещателя выполнен из стали толщиной 1 мм методом гибки и аргонной сварки (рис1). В корпусе извещателя находится электронная плата, закрытая экраном. Для индикации режима “Пожар” на лицевую поверхность корпуса вынесен светодиод красного свечения. Корпус извещателя опломбирован предприятием-изготовителем.
• Дальность обнаружения тестового очага пламени, м.
o очаг ТП-5 (нефтепродукты) площадью 0,1 кв.м *
 переключатель L=0.....30
 переключатель L=1......15
o очаг ТП-6 (спирты) площадью 0,1 кв.м **
 переключатель L=0........12
 переключатель L=1.....6
• Время срабатывания, сек:
 переключатель Т=0..4,5
 переключатель Т=1......9
• Время восстановления в дежурный режим из режима "Пожар",сек...2+0,2
• Угол обзора, градусы............120
• Длина электрического кабеля для выносного чувствительного элемента по заказу, м...0,5-25
• Допустимая фоновая освещенность без модуляции 2-10 Гц, не более лк:
 рассеянное солнечное излучение.......15000
 излучение ламп накаливания...............500
 излучение люминисцентных ламп..........2500
• Напряжение питания, В...............9-28
• Потребляемый ток в дежурном режиме от источника питания, не более мА.....0,3
• Сопротивление нагрузки шлейфа в режиме "Тревога", Ом...................1000
• Рабочий диапазон температуры (см. Назначение и принцип действия)
• Габаритные размеры, мм: извещатель, не более............150*80*45
 выносной чувствительный элемент............12*12*20
• Масса извещателя, не более кг...........................0,6
• Срок службы изделия, лет..................10

	15
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит 5
	шт.
	2
	3784-01
	7568-01

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначены для охраны небольших объектов
Количество шлейфов сигнализации 5
Информативность (количество видов извещений) 17
Емкось буфера извещений (количество событий) 40
Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) 64 шт.
Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) 19,5 ± 0,5 В
Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более 1,5 мА
Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до 100 В / 150 мА
Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до ~ 250 В / 3 А
Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более 300 мА
Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более 400 мА
Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 200 мА
Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более 1 А
Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) 110...242 В
Мощность, потребляемая от сети, не более 15 ВА
Напряжение питания от аккумуляторной батареи 11,8...14,0 В
Номинальная емкость резервного аккумулятора 7 Ач
Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более 65 мА
Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более 85 мА
Степень защиты оболочкой (при эксплуатации прибора закрепленного на ровной поверхности) IP40
Диапазон рабочих температур -30… 50 °С
Габаритные размеры корпуса прибора 250x210x80 мм
Масса без аккумулятора, не более 700 г
В комплекте с АКБ
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	Блок источника резервированного питания БИРП-12/6.0
	шт.
	6
	3945-26
	23671-55

	
	Технические характеристики предмета закупки
•Напряжение на выходе канала нагрузки, В (при работе от основного источника): 12±0,12
•Напряжение на выходе канала нагрузки, В (при работе от резервного источника): 10,0-12,0
•Номинальный ток нагрузки, А (в диапазоне 198÷242 В): 6,0
•Номинальный ток нагрузки, А (в диапазоне 187÷198 В): 5,5
•Пульсация выходного напряжения, мВ: 50
•Диапазон допустимых отклонений сетевого напряжения, В: 187-242
•Потребляемая мощность при номинальных выходных параметрах, Вт, не более: 155
•Емкость устанавливаемой АБ, Ач (в комплект не входит): 14 (7+7)
•Время работы в резерве при номинальной нагрузке, ч: 2,0
•Время полного восстановления ресурса АБ, ч: 18,0
•Напряжение защитного отключения АБ, В: 10,0-11,0
•Параметры выходов «КС», «КБ», «КВ»: «открытый коллектор», 30 В, 50 мА макс.
•Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2009): 2-я степень жесткости
•Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96: IP 31
•Габариты, мм: 325 х 225 х 92
•Масса (без АБ), кг: 7,0
В комплекте с 2- мя аккумуляторами
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	Пульт диспетчерский ПД-С
	шт.
	2
	2454-00
	4908-00

	
	Технические характеристики предмета закупки
предназначенный для приема и индикации сигналов от блока сигнализации и управления БСУ-КС и выдачи сигнала на закрытие клапана в БСУ-КС.
Частотный диапазон радиоканала , МГц  43З,9З...434,З3
Выходная мощность радиопередатчика, мВт, не более  10
Максимальная дальность связи по радиоканалу в зоне прямой видимости/в помещении
(зависит от конструкции здания) с антенной ЯБКЮ .685624.001-02 (четвертьволновой вибратор), м, не более  100/25
Максимальная дальность связи по радиоканалу в зоне прямой видимости/в помещении
(зависит от конструкции здания) с антенной АШ-433, м, не более  200/50
Максимальная длина кабеля связи интерфейса RЅ-485, м  1000
Максимальная длина кабеля антенны АШ-433, м  0,555
Габаритные размеры, мм, не более:  120х80х35
Масса , кг, не более  0,2
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	Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-12 Выход
	шт.
	10
	123-58
	1235-83

	
	Технические характеристики предмета закупки
"Выход" Напряжение питания, B12. Ток потребления, мА20. Степень защитыIP55. Диапазон рабочих температур, °С-30…+55. Габаритные размеры, мм300х110х33.
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	Видеокамера цветная уличная РР-7115МНD 2,8-12 Всепогодная 2 Мп
	шт.
	7
	3400-00
	23800-00

	
	Значимые технические характеристики для оценки предложенных аналогов
Всепогодная видеокамера, 2МП, 1/2.8" SONYCMOS Sensor, f=2.8-12.0мм, -40°С +45°С. ИК
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	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	шт.
	3
	6323-36
	18970-08

	
	Технические характеристики предмета закупки
Предназначен для работы в составе адресной системы охранной сигнализации. Используется для постановки на охрану, снятия с охраны и отображения происходящих в системе событий. Информационное взаимодействие между пультом "С2000" и приборами ИСО "Орион" осуществляется по проводной линии связи RS-485.
Область применения
1 Для информационного объединения всех приборов для того чтобы создать единый центр управления.
2 Для получения системных сообщений от приборов.
3 Для того чтобы объединить шлейфы сигнализации в разделы.
4 Для того чтобы создать связи между этими отделениями и выходами различных приборов.
5 Отображения информации, которую получают подключенные приборы.
6 Для дистанционного управления приборами и контроля их состояния.
7 Постановки под сигнализацию.
8 Снятие с сигнализации.
9 Для сбора информации с приборов.
Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов до 127.
Количество разделов более пятисот.
Количество групп разделов больше ста двадцати.
Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы больше двух тысяч.
Количество пользовательских паролей до 1023.
Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов до 256.
Количество зон входа до 32.
Количество пользователей больше двух тысяч.
Объем кольцевого буфера событий до 1023 сообщений.
Длина линии интерфейса RS-485 четыре километра.
Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером двадцать метров.
Питание — от резервированного источника постоянного тока. Диапазон напряжений от 10,2 до 28,4 В.
Типовой потребляемый ток — 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В.
Температура, при которой работает пульт — от 0 до +40 °C.
Масса не превышает 300 грамм.
Размеры пульта- 140х114х25 миллиметров.
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	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10
	шт.
	30
	159-71
	4791-30

	
	Технические характеристики предмета закупки
Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации.
Извещатель пожарный ручной осуществляет формирование сигнала на включение различных инженерных систем при нажатии на кнопку. Снятие сигнала осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с использованием штыря диаметром не более 3 мм. Устройство дистанционного пуска состоит из основания и корпуса. На основании установлена плата с радиоэлементами и клеммником для подключения проводов ШС.
Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме не более 50 мкА. Сопротивление извещателя в режиме пожар 500 Ом. Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень, - к электростатическому разряду 3 степень, - к электромагнитному полю 3 степень.
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	Оповещатель светозвуковой Маяк-12-К
	шт.
	8
	324-71
	2597-68

	
	Технические характеристики предмета закупки
Комбинированный светозвуковой оповещатель охранно - пожарный используется в системах охранно-пожарной сигнализации для выдачи светозвуковых сигналов тревоги.
Напряжение питания постоянного тока, В: 12 ± 1,2
Потребляемый ток светового оповещателя, мА: 20 ±2,0
Потребляемый ток звукового оповещателя, мА: 20 ±2,0
Время непрерывной работы в режиме тревога, мин: неогранич.
Уровень звукового сигнала оповещения не менее, дБ: 105
Размеры, мм: 140x90x35
Масса, не более кг: 0,25
Рабочая температура: -30... +55
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	  Извещатель охранный ИО-102-26 исп.02
	шт.
	16
	197-64
	3162-31

	
	Технические характеристики предмета закупки
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для установки на металл, переключающий, провод в двойной изоляции 350мм
предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, др. строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах как производственных так и жилых; для поверхностного монтажа на металлические конструкции
накладной, для металлических дверей, материал корпуса - пластик (полистирол), двойная изоляция
состоит из датчика магнитоуправляемого (датчика) на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в пластмассовых корпусах
•Контакты  при работе на магнитопроводных поверхностях находятся в замкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика
Без внутреннего разъема Переключающий
Коммутируемый ток от 0,001 до 0,5 А
Коммутируемое напряжение от 0,02 до 72 В
Сопротивление замкнутых контактов не более 0,5 Ом
Габаритные размеры датчика 130х30х20
магнита 130х30х20
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	Кабель КПСЭнг-FRLS 4х2х0.5
	м
	600
	22-30
	13380-32

	25
	  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит 8
	шт.
	1
	4244-73
	4244-73

	
	Технические характеристики предмета закупки
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, 8 зон, 2 ПЦН, эл. ключ, под аккумулятор 7 Ач, программирование джамперами и с ПК через USB
предназначен для автономной и централизованной охраны объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями
сообщает о происходящих на объекте событиях и обеспечивает включение устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения
может выдавать 9 видов извещений:
◦«Норма» - передается замкнутым состоянием контактов реле ПЦН
◦«Тревога» - при срабатывании извещателя в охранном ШС
◦«Внимание» - при срабатывании одного извещателя в пожарном ШС
◦«Пожар» - при срабатывании двух извещателей в пожарном ШС
◦«Неисправность» - при коротком замыкании или обрыве пожарного ШС
◦«Сеть» - при наличии напряжения в сети
◦«Резерв» - при переходе прибора на питание от аккумулятора
◦«Разряд» - при автоматическом отключении аккумулятора после его разряда до уровня 10,5 В
•«Вскрытие» - при попытке снять крышку прибора
При постановке и снятии ШС с охраны выполняется сброс сработавших пожарных извещателей, питающихся от ШС, который обеспечивается снятием напряжения со шлейфа на 2 с.
имеет светодиодные индикаторы состояния ШС и индикатор "Питание" для контроля напряжения питания и состояния аккумулятора.
1.Информационная ёмкость (кол-во шлейфов) - 8
2.Информативность (кол-во видов извещений) - 9
3. напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа: 19-20 В
4.Суммарная токовая нагрузка в шлейфе в дежурном режиме, не более 2 мА
5. регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, более 350 мс
6. не регистрируются нарушения пож./охр. шлейфа длительностью, менее 250 мс
7.Диапазон рабочих температур: -30...+50 °С
8.Ток потребления  по выходу «12В» для питания извещателей, не более 400 мА
9.Ток потребления от аккумуляторной батареи в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более 90 мА
10.Масса  без аккумуляторной батареи, не более 0,9 кг
11.Габаритные размеры - 290х210х95 мм
12.Срок службы  не менее 10 лет
В комплекте с АКБ
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	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
	шт.
	3
	4012-00
	12038-73

	
	Технические характеристики предмета закупки
•20 шлейфов сигнализации (ШС) со всеми типами извещателей;
•программирование паролей пользователей паролем администратора;
•управление группой ШС по пользовательскому паролю (в группе до 20 шлейфов);
•программирование типов ШС: ◦технологический;
◦тревожный;
◦охранный входной;
◦охранный с распознаванием нарушений блокировочного контакта извещателей;
◦охранный;
◦программируемый технологический;
◦пожарный тепловой двухпороговый;
◦пожарный дымовой двухпороговый (распознавание срабатывания 1-2 извещателей в ШС);
◦пожарный комбинированный однопороговый (возможность подключения дымовых и тепловых извещателей);
•программированное управление пятью реле (наличие 37 локальных тактик управления).
•датчик вскрытия корпуса;
•защита органов управления паролем;
•сброс конфигураций прибора  на заводские установки по паролю настройщика (оператора);
•управление выходными реле прибора (интерфейс RS-485), а также управление взятием/снятием шлейфа сигнализации под охрану;
•звуковой встроенный сигнализатор;
•настройка длины паролей пользователей (2-6 цифр);
•2 выдвижные встроенные панели для надписей пользователей.
Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) 20
Подключаемые к ШС устройства:
Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом Без ограничений
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА
Напряжение на каждом входе ШС 24 В ÷ 19 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В)
Световая индикация 20 индикаторов состояния каждого из ШС 5 индикаторов состояния выходов 5 индикаторов отображения режимов прибора (тревог, пожаров, неисправностей и др.)
Встроенный звуковой сигнализатор есть
Датчик вскрытия корпуса микропереключатель
Интерфейс RS-485, протокол Орион
Емкость внутренней памяти 512 событий
Питание прибора 10,2 ÷ 28,4 В по 2 вводам от внешнего источника постоянного тока
Потребляемый ток в дежурном режиме при напряжении 12/24 В 400 – 600 мА / 200 – 300 мА
Потребляемый ток в режиме "Пожар" при напряжении 12/24 В 650 мА / 350 мА
Объем памяти паролей пользователей 64
Электромагнитные реле (сухой контакт) 3 шт.: 28 В - 0,8 А или 80 В - от 0,1 мА до 50 мА
Электромагнитные реле с контролем выходных цепей 2 шт.: 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), до 0, 8 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,5 мА), защита от перегрузки по току
Рабочий диапазон температур -30 ... +50 °С
Относительная влажность до 98% при +25 °C
Степень защиты корпуса IР20
Габаритные размеры 247х150х48 мм
Вес 0,3 кг
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	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП103-5/2-А0
	шт.
	40
	101-96
	4078-40

	
	Технические характеристики предмета закупки
Предназначен для работы в закрытых помещениях стационарных объектов с целью обнаружения очагов загораний, сопровождающихся выделением тепла. Н.З., t-сраб.47...52°С, U-коммут.30В, I-коммут.30мА, IP10, t-раб.-50...+50С, D60х33мм. Пониженной температуры срабатывания
Тип извещателя 2-х проводный (НЗ)
Температура срабатывания +47°C...+52°C
Световая индикация нет
Максимально коммутируемое напряжение 30 В
Максимально коммутируемый ток 30 мА
Габариты (диаметр/высота) 60/33 мм
Степень защиты IP10
Диапазон рабочих температур -50°C...+50°C
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	Батарея аккумуляторная  12 В 7 А/ч Дельта
	шт.
	20
	642-41
	12848-20

	
	Технические характеристики предмета закупки
Батарея 12В 7.5 Ач - не обслуживаемые, не требуют доливки воды, предназначены для работы в циклическом режиме (выдерживают до 600 циклов). Низкий уровень саморазрядки обеспечивает срок службы от 2 до 4 лет в резервном (буферном) режиме. Герметичная конструкция позволяет использовать батарею в любом положении. Основная сфера применения данной продукции - Источники бесперебойного питания (UPS) любой мощности и конфигурации.
Характеристики:
Наименование: 12В 7,5Ач
Напряжение батареи: 12В
 Время заряда батареи: 6-8 часов
 Цвет: Чёрный
Габариты В*Ш*Г (мм): 95*151*65
Вес:  не более 2,1 кг.

	ИТОГО:
	242 662,46

	[bookmark: _GoBack]Общая стоимость товара: 242 662 (Двести сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 46 копеек с учетом НДС.

	2.
	Условия поставки Товара

	2.1
	Место (адрес) поставки Товара:
	УР, г. Ижевск, ул.Новоажимова д,23. Центральный склад АО «Газпром газораспределение Ижевск» 

	2.2
	Стоимость доставки Товара до указанного адреса входит в стоимость Товара, указанную в п.1 настоящей Спецификации. Оплату транспортных расходов осуществляет  Поставщик

	2.3
	Срок поставки Товара по данной спецификации
	Поставка товара осуществляется в течение 20(двадцати) календарных дней с даты заключения договора.  

	3.
	Условия оплаты стоимости Товара Покупателем

	3.1
	Оплата за поставленный Товар в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приемку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ. 

	3.2
	Порядок оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

	
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Ижевск»

_______________________/А.П. Вершинин/
М.П.
Дата «___»____________2018 г.
	
«ПОСТАВЩИК»
Директор
                                                   ООО  «ОДИС»

_______________________/Чуев А.С./
М.П.
Дата «___»____________2018 г.


	
	





