ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.  Ижевск







«___»___________________2018 г
ИП Мерзляков Андрей Владимирович, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Мерзлякова Андрея Владимировича,  действующего на основании свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей Серия 18 №1677221, выданного Администрацией Устиновского района г.Ижевска УР 16.10.02, действующего на основании с одной стороны и 
и АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Покупателю  контрольно-измерительные приборы (далее по тексту – Товар),  указанный  в  Спецификации  (Приложение  №  1  к  настоящему  Договору),  а  Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. 
1.2.  Наименование,  ассортимент  и  количество  поставляемого  Товара,  его стоимость, наименование  Грузополучателя,  сроки  и  условия  поставки,  условия  оплаты  устанавливаются  в Спецификации  (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
2.  КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.  Качество  Товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных  стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами на русском языке. 
2.2. Поставляемые Товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без дефектов. 
2.3. Документы,  подтверждающие  качество  Товара,  предоставляются  Поставщиком Покупателю вместе с поставляемым Товаром. 
3.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка  Товара  осуществляется  в  соответствии  со  сроками  и  условиями, согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
3.2.  Приемка  Товара  Покупателем  или  Грузополучателем  осуществляется  по  документам, предусмотренным законодательством РФ для осуществления торговых операций (актом приемки-передачи, унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12, универсальным передаточным документом, или иным документам, предусмотренным Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). 
Документы о приемке Товара должны быть оформлены в полном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).
В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара. 
Моментом  поставки  является  дата  подписания  Покупателем  или  Грузополучателем указанных в настоящем пункте документов. 
В  течение  5-ти  календарных  дней  с  даты  поставки  Товара  Поставщик  предоставляет Покупателю счет-фактуру. Допускается выставление Поставщиком покупателю универсального передаточного документа, заменяющего собой и счет-фактуру и передаточный документ (акт, накладную) одновременно.
3.3. Право  собственности  на  Товар  переходит  к  Покупателю  или  Грузополучателю  с момента приемки Товара Покупателем или Грузополучателем в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю или Грузополучателю с момента перехода права собственности на Товар. 
3.4. Одновременно  с  передачей  Товара  Поставщик  обязан  передать  Покупателю  или Грузополучателю  эксплуатационную  и  монтажную  документацию,  паспорта  (сертификаты)  и иную документацию на Товар в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
Если в заявке на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий Договор, Поставщик предложил к поставке Товар, сертифицированный в системе добровольной сертификации «Газсерт», Поставщик обязан одновременно с Товаром передать копии сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации системы добровольной сертификации «Газсерт» на поставляемый Товар. В противном случае Покупатель или Грузополучатель вправе отказаться от приемки Товара без возмещения Поставщику расходов, связанных с поставкой Товара.
3.5. Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и (или) упакован. При этом маркировка,  тара  и  упаковка  Товара  должны  соответствовать  обязательным  стандартам производителя  и  требованиям  действующего  законодательства  и  обеспечивать  его  сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Не допускается удаление, повреждение (потертости) маркировки. 
3.6. Покупатель  (Грузополучатель)  организовывает  приемку  и  проверку  Товара Грузополучателем  по  количеству  в  день  поставки  Товара,  а  по  качеству  не  позднее  14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поставки. 
3.7. При обнаружении недопоставки Товара по количеству Покупатель или Грузополучатель вправе  потребовать  от  Поставщика  поставить  недостающее  количество  Товара.  В  этом  случае Поставщик  обязан  допоставить  Товар  в  течение  7  (семи)  календарных  дней  с  момента предъявления Покупателем или Грузополучателем соответствующего требования. 
3.8. При обнаружении недостатков по качеству, в том числе в течение гарантийного срока, а также  в  случае  поставки  некомплектного  Товара  Покупатель  или  Грузополучатель  в  течение  5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет  об  этом Поставщика. Поставщик направляет  своего представителя  соответственно к Покупателю или Грузополучателю для составления акта о некачественном и/или некомплектном Товаре и его замене или доукомплектовании. В случае неприбытия представителя Поставщика к месту  нахождения  Товара  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня  получения  предусмотренного настоящим пунктом уведомления со стороны Покупателя или Грузополучателя, Покупатель или Грузополучатель  имеют  право  составить  односторонний  акт  о  недостатках  Товара  по  качеству и/или  недоукомплектовании  Товара.  При  этом  Покупатель  или  Грузополучатель  вправе потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков или замены Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления соответствующего акта. 
3.9.  В  случае  возникновения  спора  по  поводу  качества  Товара,  проводится  независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Покупатель или Грузополучатель в случае, если  результатами  проведения  экспертизы  будет  доказана  необоснованность  предъявленных  им Поставщику  требований,  и  Поставщик  –  если  в  соответствии  с  результатами  экспертизы требования Покупателя или Грузополучателя будут признаны  обоснованными. 
3.10.  Поставщик  имеет  право  произвести  досрочную  поставку  Товара  по  согласованию  с Покупателем. 
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Общая стоимость договора составляет 343 430 (Триста сорок три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек в том числе НДС(18%) в сумме 52 387 рублей 63 копейки 
Стоимость за единицу Товара, поставляемого по настоящему Договору и количество, указываются в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
4.2. Поставляемый  Товар,  соответствующий  характеристикам,  установленным  в Спецификации  (Приложение  №  1  к  настоящему  Договору),  оплачивается  по  указанной  в Спецификации цене за единицу Товара. 
4.3. Оплата  Товара  осуществляется  Покупателем  в  сроки  и  по  цене,  указанным  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
4.5. Стоимость  тары,  упаковки,  маркировки,  сборки,  а  также  стоимость  доставки  Товара  Покупателю или Грузополучателю входят в стоимость Товара.
         4.6. По окончании выполнения всех обязательств по Договору, стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Ежеквартальная сверка расчетов производится в случае необходимости по требованию сторон.
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  В  случае  невыполнения  Поставщиком  обязанности  по  поставке  Товара  в  срок, определенный  в  Спецификации  к  настоящему  Договору,  Покупатель  вправе  потребовать  от Поставщика  уплатить  неустойку  в  размере  0,1  %  (одна  десятая  процента)  от  стоимости недопоставленного  Товара  за  каждый  день  просрочки,  но  не  более  10%  (десяти  процентов)  от стоимости недопоставленного Товара. 
5.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе потребовать от  Покупателя  уплатить  неустойку  в  размере  0,1  %  (одна  десятая  процента)  от  стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости неоплаченного в срок Товара. 
В случае выявления несоответствия документов о приемке Товара Спецификации к Договору, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый неправильно оформленный документ.
5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат.
5.4.  В  случае  поставки  Поставщиком  контрафактного  Товара  с  нарушением  авторских  и иных  охраняемых  законом  прав  на  результат  интеллектуальной  деятельности  и  средства индивидуализации,  Покупатель  имеет  право  начислить  Поставщику  штраф  в  размере  30  %  от стоимости контрафактного Товара и предъявить требования о его замене на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выявления нарушения. 
5.5.  Гарантийный  срок  на  поставляемый  Товар  устанавливается  изготовителем,  в  случае, если иной срок не был указан в Приложении № 1 к настоящему Договору. Требования по гарантии могут  быть  предъявлены  Покупателем  или  Грузополучателем  как  к  изготовителю  Товара  (в пределах  гарантийного  срока,  установленного  изготовителем),  так  и  к  Поставщику.  Стороны согласились,  что  Поставщик  несет  солидарную  ответственность  с  изготовителем  за  качество поставленного Товара. 
5.6. При поставке некомплектного Товара, а также Товара, не соответствующего по качеству требованиям    государственных  стандартов,  отраслевых  стандартов,  технических  условий  и/или условиям  настоящего  договора,  в  том  числе  при  выявлении  указанных  недостатков  в  период гарантийного  срока,  все  расходы,  связанные  с  возвратом,  заменой  и/или  доукомплектованием Товара относятся на Поставщика. 
5.7.  Уплата  неустойки  и  возмещение  убытков  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора. 
5.8. Поставщик несет ответственность за правильно оформленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и счет-фактуры в соответствии с НК РФ. В случае отказа налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и (или) отказе в предоставлении налогового вычета по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) на основании неверно оформленных первичных документов и (или) счетов-фактур Поставщик возмещает Покупателю сумму не принятых расходов и (или) не предоставленного вычета по НДС.
6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров, стороны обязуются решать их путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 15 дней с момента получения претензии. 
6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Покупателя или Грузополучателя. 
7.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами. 

7.2 Настоящий договор будет направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты info@rem-gas.ru. Дата подписания Договора обязательна для заполнения.
7.3 Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты: M.Pivovarov@udmgas.udm.ru  в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п.7.2 настоящего договора.

7.4. Подлинник  Договора  направляется  Поставщику  в  течение  10  (десяти)  дней  с  даты заключения договора. 
7.5. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В  течение  3 (трех)  календарных  дней  с  момента  заключения  настоящего  Договора Поставщик предоставляет Покупателю сведения о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров,  (в  том  числе  конечных),  и  об  исполнительных  органах  Поставщика  по  адресу электронной почты: D.Kovyrzin@udmgas.udm.ru с подтверждением соответствующими документами. 

В  случае  изменений  в цепочке  собственников  Поставщика,  включая  бенефициаров,  (в  том числе  конечных),  и  (или)  в  исполнительных  органах  Поставщика  последний  представляет Покупателю  информацию  об  изменениях  по  адресу  электронной  почты:  D.Kovyrzin@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.  

Покупатель  вправе  в  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  договора  в  случае неисполнения  Поставщиком  обязанности,  предусмотренной  настоящим  пунктом.  В  этом  случае настоящий  договор  считается  расторгнутым  с  даты  получения  Поставщиком  письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 

8.2.  Ни  одна  из  Сторон  настоящего  Договора  не  несет  ответственности  перед  другой Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае,  если  их  невыполнение    обусловленное  обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и желания  Сторон  и  которые  нельзя  предвидеть  или  избежать  (обстоятельства  непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, оползни и другие стихийные бедствия. 
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой  силы,  должна  не  позднее  72  (семидесяти  двух)  часов  с  момента  возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
8.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех)  месяцев,  Стороны  обязуются  провести  переговоры  по  вопросу  возможности  и целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора. 
8.5.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  при  условии, если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
8.6.  Покупатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться    от  исполнения настоящего договора в случаях: 
- поставки  Товаров,    ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть устранены в течение срока, установленного настоящим Договором; 
- нарушения срока поставки (допоставки)  Товаров более чем на 5 календарных дней. 
8.7. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу. 
8.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь (в том числе направление Покупателем заявок Поставщику) посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств: 

- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса/заявки с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос/заявку (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных); 

- по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. 

Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.

8.9.  Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

8.10.  Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты. 

8.11. Риски за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежат на получающей Стороне при наличии подтверждения отправки. 
8.12.  Стороны  условились  о  том,  что  документы,  которыми  они  будут  обмениваться  в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной связи в  отсканированном  виде,  признаются  имеющими  юридическую  силу,  при  этом  Стороны обязуются направить подлинники этих документов другой Стороне в течение двух недель и предоставлять нарочно (лично) в течение месяца Документы, указанные в п.3.2 настоящего договора, не допускается подписывать факсимильным воспроизведением подписей уполномоченных лиц. 
8.13.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
8.14. Договор  составлен  в  2-х экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  из которых один экземпляр находится у Поставщика, один из экземпляр(а, ов) – у Покупателя.
8.15. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 - Спецификация. 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	«ПОКУПАТЕЛЬ»:
АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Юридический адрес: 426008, Удмуртская      Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 
Почтовый адрес: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359

ИНН  1826000260 / КПП  183101001
ОКПО 03257538 / ОКОНХ 90214

Тел:  (3412) 43-33-36

Р/с 40702810400010005914

Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва

Кор/счет 30101810145250000220

БИК 044525220

Генеральный директор

_________________/ А.П. Вершинин /  

                 М.П.
Дата «___»_______________ 2018 г.
	«ПОСТАВЩИК»:

ИП Мерзляков Андрей Владимирович
Почтовый адрес: 426011, г. Ижевск, ул.Майская 30 
ИНН  183467964500
ОГРН 304184006400496
Тел: + 7 (3412) 901-005
E-mail: ekmtex@yandex.ru 

Р/с 40802810264280000105 
Филиал «Пермский» ОАО УБРиР г.Пермь                        

Кор/счет 30101810500000000883 
БИК 045773883
Директор
___________________/ А.В. Мерзляков /

                М.П.
 Дата «___»_______________ 2018 г.



	
	


Приложение №1 к договору поставки товара №______________________ 
от______________________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	1.
	Ассортимент, количество, стоимость и технические характеристики Товара

	№
п/п
	Полное наименование и характеристики Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.
(руб. с учетом НДС)
	Стоимость (руб. с учетом НДС)

	1.1
	Щупы для мультиметра Mastech серии M89
	Штука
	10
	190,00
	1900,00

	1.2
	Измеритель параметров электроизоляции
Технические характеристики:

Предназначен для измерения активного сопротивления электроизоляции кабельных линий, проводов, обмоток электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок, а также сопротивления соединения проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов, других контактных соединений. Конструкция прибора позволяет проводить измерение активного сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов измерительным током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом

Технические данные

•измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом;

•измерение сопротивления изоляции до 3 ГОм тремя измерительными напряжениями — 250, 500 и 1000 В;

•низковольтное измерение активного сопротивления в диапазоне 0...400 Ом;

•саморазряд ёмкости измеренного объекта после окончания измерения;

•автоматический выбор измерительных диапазонов;

•измерение напряжения переменного и постоянного тока;

•контроль целостности электрических цепей

Для UN=250 В: 250 кОм...1000 Мом Диапазон измерения согласно IEC 61557-2

Диапазон отображения для UN=250 В Разрешение Основная погрешность

200...1999 кОм 1 кОм ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда)

2,00...19,99 МОм 0,01 МОм

20,0...199,9 МОм 0,1 МОм

200...1000 МОм 1 МОм

Для UN=500 В: 500 кОм...1999 Мом Диапазон измерения согласно IEC 61557-2

Диапазон отображения для UN=500 В Разрешение Основная погрешность

200...1999 кОм 1 кОм ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда)

2,00...19,99 МОм 0,01 МОм

20,0...199,9 МОм 0,1 МОм

200...1999 МОм 1 МОм

Для UN=1000 В: 1000 кОм...3,0 Гом Диапазон измерения согласно IEC 61557-2

Диапазон отображения для UN=1000 В Разрешение Основная погрешность

200...1999 кОм 1 кОм ± (3% и. в. + 8 ед. мл. разряда)

2,00...19,99 МОм 0,01 МОм

20,0...199,9 МОм 0,1 МОм

200...1999 МОм 1 МОм

2,00...3,00 ГОм 0,01 ГОм ± (4% и. в. + 6 ед. мл. разряда)

Низковольтное измерение активного сопротивления

Диапазон Разрешение Основная погрешность

0,0...199,9 Ом 0,1 Ом ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда)

200...399 Ом 1 Ом ± (4% и. в. + 3 ед. мл. разряда)

Измерение активного сопротивления защитных и уравнительных соединений  Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,11...399 ОМ

Диапазон отображения Разрешение Основная погрешность

0,00...19,99 Ом 0,01 Ом ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда)

20,0...199,9 Ом 0,1 ОМ

200...399 Ом 1 Ом

Напряжение постоянного тока

Диапазон Разрешение Основная погрешность

0...600 В 1 В ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда)

Напряжение переменного тока 45...65 Гц (синусоидальная форма с наличием гармоник < 2%)

Диапазон Разрешение Основная погрешность

0...600 В 1 В ± (3% и. в. + 2 ед. мл. разряда)

С поверкой
	Штука
	1
	46830,00
	46830,00

	1.3
	Измеритель сопротивления заземления ИС-20
Технические характеристики:

Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников в различных режимах: по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу и измерения с автоматическим вычислением удельного сопротивления грунта.

В меню прибора можно выбрать один из трёх языков: английский, французский, русский

•автоматический выбор диапазонов измерения;

• ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус, степень защиты IP54;

• автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений;

• ЖК дисплей;

• индикация состояния внутреннего источника питания;

• система защиты аккумулятора от перезаряда;

• защита от неправильного включения;

• высокая помехоустойчивость;

• память на 10000 измерений;

• связь с компьютером

Диапазон измерения: 1 мОм...9,99 кОм;

разрешение: 0,001 Ом;

погрешность: 3%;

память: 10000 измерений;

адаптер Bluetooth в комплекте;

исполнение корпуса: IP 54;

межповерочный интервал: 2 года;

испытательный ток: 250 мА/128 Гц;

измерение напряжения: 1...300 В;

диапазон рабочих температур: -15°С...55°С;

автоматическое переключение диапазонов;

автоматическое выключение питания;

сохраняет настройки при выключении;

Питание: аккумулятор или батарейки 5шт;

габариты: не более 88х105х245 мм;

масса: до 800 г;

Комплектность:

Прибор

руководство по эксплуатации;

блок питания;

струбцина;

крокодил 2 шт;

провод 1,5 м 2 шт.;

провод 40 м на катушке 2 шт.;

Bluetooth адаптер;

сумка для переноски;

Опции:

РЛПА.305177.004 Комплект штырей из нержавеющей стали 4 штуки 1 м с сумкой.

С поверкой
	Штука
	1
	27500,00
	27500,00

	1.4
	Толщиномер лакокрасочного покрытия
Технические характеристики:

прибор для замера толщины лакокрасочного покрытия на черных и цветных металлах и их сплавов. Способен измерять толщину ЛКП до 1000 микрон. Работает при температурах окружающей среды от -25ºС до +50 ºС. Имеет ЖК-дисплей с яркой подсветкой и интуитивно понятное меню.

Проверяемые металлы - черные и цветные.

◾ Диапазон толщины ЛКП - от 0 до 1000 микрон.

◾ Шаг измерений - 1 микрон

◾ Скорость измерения - 1 секунда.

◾ Встроенная память - на 255 замеров.

◾ Функция непрерывного замера - ДА.

◾ Звуковая индикация - ДА.

◾ Рабочая температура - от -25 до +50ºС.

◾ Источник питания - 1 батарейка «Крона» (9 В).

Работает не только на магнитных основах, но и на кузовах из цветных металлов. Способен проверять толщину ЛКП, нанесенных на немагнитную основу из алюминия, цинка, меди, других цветных металлов и их сплавов.

функция непрерывного замера, позволяющая легко определять переходы перекрашенных участков. В данном режиме на индикаторе высвечивается толщина покрытия в измеряемом месте, которая динамически изменяется при перемещении датчика.

функция звуковой сигнализации. Подаются сигналы при толщине ЛКП выше или ниже заданных пользователем показателей.

Оснащен жидкокристаллическим дисплеем с удобным интерфейсом на русском языке, подсветкой и функцией автоотключения.
	Штука
	6
	7850,00
	47100,00

	1.5
	Мультиметр Mastech М 832

Технические характеристики:

предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, силы тока и сопротивления. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность звуковой прозвонки соединений, тестирования диодов и транзисторов, измерения емкости конденсаторов, температуры и частоты сигнала. Модель оснащена 3 ½ разрядным ЖК-дисплеем, поворотным переключателем диапазонов измерения и кнопкой включения. Мультиметр имеет защиту от перегрузки на всех пределах измерений и индикатор разряда батарей. В качестве источника питания используется 1 батарейка 9В типа "Крона".

Виды измерений параметров электрической цепиток переменный (A~), ток постоянный (A-), напряжение постоянное (U-), напряжение переменное (U~), сопротивление (R), ёмкость (C), частота (F)

Коэффициент усиления транзисторов h21есть

Проверка целостности цепиесть

Проверка диодовесть

Измерение температурыесть

Отображение информации

Количество измерений в секунду3

Базовая погрешность0.5%

Диапазоны и погрешность измерений

Максимальное постоянное напряжение (U-)600 В

Минимальное постоянное напряжение (U-)0.2 В

Погрешность показаний U- (% + единицы счета)0.8% + 2

Максимальное переменное напряжение (U~)600 В

Минимальное переменное напряжение (U~)2 В

Погрешность показаний U~ (% + единицы счета)1.2% + 3

Максимальный постоянный ток (A)10 А

Минимальный постоянный ток (A-)0.002 А

Погрешность показаний A- (% + единицы счета)1.2% + 5

Максимальный переменный ток (A~)10 А

Минимальный переменный ток (A~)0.2 А

Погрешность показаний A~ (% + единицы счета)3% + 7

Максимальное сопротивление (МОм)200 МОм

Минимальное сопротивление (R)200 Ом

Погрешность показаний R (% + единицы счета)5% + 10

Максимальная ёмкость (C)20 мкф

Минимальная ёмкость (C)2000 пФ

Погрешность показаний C (% + единицы счета)2.5% + 5

Максимальная частота (F)20 кГц

Минимальная частота (F)2 кГц

Погрешность показаний F (% + единицы счета)1.0% +1

Максимальная измеряемая температура1000 °C

Минимальная измеряемая температура-50 °C

Функции

Выбор диапазонов измеренийручной

Звуковые сигналыесть

Безопасность и условия эксплуатации

Максимальное рабочее напряжение600 В

Стандарты безопасностиCAT II 600 V

Дополнительно Питаниебатарея 9 В

Комплектациящупы, документация, батарея 9 В, термопара К1-89

Габариты, вес Ширина (мм)до 88 мм

Высота (мм)до 170 мм

Толщина (мм)до 38 мм

Вес (г)до 340 г

Дополнительная комплектация: Аккумулятор 9V Тип "Крона"
	Штука
	120
	705,00
	84600,00

	1.6
	Клещи токоизмерительные Metrel MD9231
Технические характеристики:

Данные клещи можно применять для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, частоты, емкости и других параметров. Для удобства пользователя прибор оснащен функциями удержания результатов, измерения пикового значения, относительных измерений. Клещи поставляются с первичной поверкой (межповерочный интервал – 2 года). имеют магнитопровод с внутренним диаметром 51 мм
Функции
Измерение напряжения постоянного и переменного тока
Измерение постоянного и переменного тока
Измерение сопротивления
Прозвонка цепи
Проверка диодов
Измерение частоты
Измерение емкости
Бесконтактное определение наличия электрического поля
Характеристики
Напряжение постоянного тока ДИАПАЗОН
Погрешность 600,0 В, 1000 В ±(0,8% от изм. зн. + 5 е.м.р.)
Напряжение переменного тока ДИАПАЗОН
Погрешность
50 Гц ~ 60 Гц 600,0 В, 1000 В ±(0,8% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
20 Гц ~ 200 Гц 600,0 В, 1000 В ±(1,5% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
200 Гц ~ 400 Гц 600,0 В, 1000 В±(10% от изм. зн. + 5 е.м.р.)
Напряжение постоянного + переменного тока (с цифровым фильтром низких частот) ДИАПАЗОН
Погрешность
50 Гц ~ 60 Гц 600,0 В, 1000 В ±(1.0% от изм. зн. + 7 е.м.р.)
Пост. ток, 40 Гц ~ 200 Гц 600,0 В, 1000 В±(1,8% от изм зн. + 7 е.м.р.)
200 Гц ~ 400 Гц 600,0 В, 1000 В±(12% от изм. зн.+ 7 е.м.р.)
Сопротивление ДИАПАЗОН
Погрешность
600,0 Ом 6.000 кОм, 60,00 кОм±(1,0% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
Ёмкость ДИАПАЗОН
Погрешность
200,0 мкФ, 2500 мкФ±(2,0% от изм. зн.+ 4 е.м.р.)
Проверка диодовДИАПАЗОН
Погрешность
2,000 В±(1,5% от изм. зн. + 5 е.м.р.)
Измерение постоянного тока клещами в обычном режиме ДИАПАЗОН
Погрешность
60,00 А , 600,0 А, 1000 А±(1,8% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
Измерение постоянного + переменного тока клещами в обычном режимеДИАПАЗОН
Погрешность
Пост. ток,
40 Гц ~ 100 Гц
60,00 А ., 600,0 А, 1000 А±(2,2% от изм. зн. + 7 е.м.р.)
100 Гц ~ 400 Гц
60,00 А, 600,0 А, 1000 А ±(2,5% от изм. зн. + 7 е.м.р.)
Измерение малых значений переменного тока клещами в режиме AmpTipTM  ДИАПАЗОН
Погрешность
40 Гц ~ 100 Гц
00,00 А ~ 20,00 А±(1,5% от изм. зн. + 5 е.м.р.)
20,00 А ~ 60,00 А±(3,0% от изм. зн. + 5 е.м.р.)
100 Гц ~ 400 Гц
00,00 А ~ 20,00 А±(2,0% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
20,00 А ~ 60,00 А±(3,0% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
Измерение переменного тока клещами в обычном режимеДИАПАЗОН
Погрешность
40 Гц ~ 100 Гц
60,00 А , 600,0 А, 1000 А±(1,8% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
100 Гц ~ 400 Гц
60,00 А , 600,0 А, 1000 А±(2,2% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
Измерение частоты электросети ИзмерениеЧувствительность(СКЗ синусоиды) Диапазон
Погрешность
600 В, 1000 В 50 В
От 5,00 до 999,9 Гц±(1% от изм. зн.+ 5 е.м.р.)
60 А (AmpTipTM) 40 A
От 40,00 до 400,0 Гц
60 А, 600 А, 1000 А 40 А
От 40,00 до 400,0 Гц
Бесконтактное обнаружение электрического поля
Типичное напряжение
Индикация на шкале20 В (допуск: 10 В ~ 36 В)
55 В (допуск: 23 В ~ 83 В)
110 В (допуск: 59 В ~ 165 В)
220 В (допуск: 124 В ~ 330 В)
440 В (допуск: 250 В ~ 1000 В)
Комплектация:
Токоизмерительные клещи MD 9231 или эквивалент
Два испытательных провода
Элементы питания
Сумка
Руководство по эксплуатации

	Штука
	3
	15500,00
	46500,00

	1.7
	Детектор скрытой проводки и мультиметр CEM LA-1014
Технические характеристики:

Профессиональный детектор скрытой проводки представляет собой прибор, совмещающий два инструмента в одном – кабель тестер и мультиметр. Детектор проводки может применяться для проверки электрического контакта между двумя точками, для точного определения точки обрыва поврежденного кабеля или для нахождения в стене кабеля или телефонной линии, компьютерных или обесточенных силовых сетей.
В комплектацию  входит генератор, который позволяет наводить ток на скрытые в стене провода для точной их локализации в стене, под гипсокартоном или штукатуркой, и специальный опробовательный щуп, который улавливает электромагнитное поле сигнала. Зонд приемника оснащен динамиком,  который воспроизводит звуковой сигнал при нахождении искомого кабеля. Вы можете подключить к зонду наушники для лучшей слышимости. Наконечник зонда полностью заизолирован, что исключает короткое замыкание проводников.
Технические характеристики детектора скрытой проводки
Постоянное напряжение Пределы измерений 200 мВ; 2, 20, 200, 600 В Погрешность ± (0,5 % ± 3 е.м.р.) Макс. разрешение 1 мВ
Переменное напряжение Пределы измерений 2, 20, 200, 600 В Погрешность ± (1 % ± 3 е.м.р.) Макс. разрешение 1 мВ
Постоянный ток Пределы измерений 200, 2000 мкА; 20, 200 мА Погрешность ± (1,5 % ± 3 е.м.р.) Макс. разрешение 0,1 мкА
Переменный ток Пределы измерений 200, 2000 мкА; 20, 200 мА Погрешность ± (1,8 % ± 8 е.м.р.) Макс. разрешение 0,1 мкА
Сопротивление Пределы измерений 200 Ом; 2, 20, 200 кОм; 2, 20 МОм Погрешность ± (0,8 % ± 5 е.м.р.) Макс. разрешение 0,1 Ом
Общие данные
ТТД нормируются при (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 70 %
Макс. индицируемое число 2000
Дисплей жидкокристаллический с подсветкой
Условия эксплуатации 0 °С – 40 °С; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения -10 °С – 50 °С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры 162 х 74,5 х 44 мм
Масса до 328 г
Комплект поставки детектора скрытой проводки:  мультиметр, кабель-тестер, инструкция по эксплуатации.

	Штука
	2
	4350,00
	8700,00

	1.8
	Измеритель потенциалов цифровой Орион ИП-01
Технические характеристики:

Переносной цифровой прибор с автономным питанием предназначен для измерения:
Потенциала подземного металлического сооружения (потенциала «труба – земля»);
Поляризационного потенциала подземного металлического сооружения с применением датчика потенциала по ГОСТ 9.602-2005.
Одновременное измерение и отображение поляризационного и суммарного потенциалов;
Автоматический выбор полярности;
Контроль напряжения источника питания;
Длительность задержки начала измерения относительно окончания поляризации датчика потенциала при измерении поляризационного потенциала может быть установлена из значений: 0,2 – 0,4 – 0,8 – 1,6 мс, также имеется возможность измерения в режиме экстраполяции;
Режим усреднения измеряемых величин за время, определяемое пользователем;
Индикация перехода потенциала через ноль в знакопеременных зонах;
Защита органов управления и индикации откидной крышкой, на внутренней стороне которой изображена схема подключения прибора.
Потребляемый ток не более, 40 мА
Напряжение питания от 4-х аккумуляторов типоразмер 316 (АА), 4,3 … 6 В
Продолжительность непрерывной работы 48 час
Диапазон измерения суммарного и поляризационного потенциалов -9,999 … +9,999 В
Диапазон рабочих температур от – 10 С, до + 55 С
Верхнее значение относительной влажности 90% при температуре +25 С
Пределы допускаемой основной относительной погрешно сти измерения поляризационного потенциала , % ± [1,0+0,5(5 / Х – 1)], где Х – показания измерителя , В
Пределы допускаемой основной относительной погрешно сти измерения суммарного потенциала , % ± [0,5+0,25(5 / Х – 1)], где Х – показания измерителя , В
Входное сопротивление измерителя , МОм 10 ± 2
Время установления рабочего режима не более , мин 1
Масса с элементами питания не более 400 г
Габаритные размеры не более 161 х 85 х 45 мм
Срок службы не менее, 10 лет
	Штука
	1
	25300,00
	25300,00

	1.9
	Толщиномер электромагнитный Константа К5 (базовый комплект 2 преобразователя) с поверкой
Технические характеристики:

Прибор предназначен для измерения толщин:

•лакокрасочных, эмалевых, пластиковых, мастичных и других диэлектрических покрытий на стальных деталях;

•гальванических (цинковых, хромовых, кадмиевых, серебряных, никелевых и других) покрытий на стальных деталях;

•анодноокисных, лакокрасочных, пластиковых, тефло-новых и других диэлектрических покрытий на деталях из неферромагнитных металлов и сплавов, а также углепластиках;

•серебряных, медных, оловянных, хромовых, никелевых и других электропроводящих покрытий на деталях из неферромагнитных металлов и сплавов;

•лакокрасочных и гальванических покрытий на внутренних поверхностях труб и цилиндрических изделий;

•плакирующих покрытий;

•защитного слоя бетона и определения расположения арматуры железобетонных изделий;

•шероховатости поверхности после песко- и дробе-струйной обработки;

•влажности, температуры воздуха и точки росы при окрасочных работах.

•использование комбинации импульсного индукционного, вихретокового параметрического и фазового цифровых методов получения первичной информации;

•большое число износостойких преобразователей различного назначения нового поколения с алгоритмами работы, исключающими влияние износа на погрешность измерения;

•расширенная клавиатура и матричный индикатор, обеспечивающие дружественный интерфейс общения при измерениях и обработке результатов;

•возможность проведения допускового контроля и измерений с усреднением;

•отсутствие температурного и временного дрейфа показаний;

•возможность контроля покрытий на деталях с шероховатостью до Rz=400 мкм на малоразмерных деталях и внутренних поверхностях полых изделий;

•хранение градуировочных характеристик во встроенной памяти преобразователя, что исключает необходимость градуировки прибора у изготовителя при закупке дополнительных преобразователей;

•возможность запоминания калибровок и результатов измерений в энергонезависимой памяти прибора с последующей передачей в IBM PC по USB каналу для статистической обработки и хранения с использованием программы Constanta-Data;

•автоматическое выключение питания после окончания измерений; подсветка индикатора; разъем Lemo.

Основные технические характеристики прибора

Число ячеек памяти результатов  от 500 до 1000 с разбивкой на группы

Связь с ЭВМ  канал связи USB 2.0

Методы автокалибровки  ноль-калибровка на непокрытом основании; двухточечная

Температурный диапазон:

- для прибора  –10…+40 °С

- для преобразователей  –30…+50 °С (+350 °С спец. исполнение)

Питание  встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7-4,2 В, 1500-1700 mAh

Габаритные размеры до  120×60×25 мм

Масса  до 150 г

Время непрерывной работы   300 ч

Комплектация:

•измерительный блок с преобразователями (число и модификация по выбору заказчика);

•зарядное устройство;

•комплект мер толщины;

•руководство по эксплуатации;

•методика поверки, диск с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации Constanta-Data;

•ударопрочный кейс.

С индукционными преобразователями ИД1 от 0 до 300 мкм  и ИД2 от  0 до 3000 мкм (измерение толщины лакокрасочных, напыленных металлических, гальванических, и др. неферромагнитных покрытий на ферромагнитных)

Основная погрешность измерения по диапазонам толщин0–2000 мкм: ≤± (0,015T+1) мкм 2000–3000 мкм: ≤±0,02Т
	Штука
	1
	46900,00
	46900,00

	1.10
	Клещи электроизмерительные M266C
Технические характеристики:

предназначены для измерения напряжения, переменного тока, сопротивления, изоляции и температуры. Для фиксации полученных результатов на дисплее предусмотрена функция DATA HOLD. Прибор поставляется в сумке, что решает вопрос хранения и транспортировки. Максимальное раскрытие клещей составляет 50 мм.
Размер зажима, мм 50
Измерение пост./перем. напряжения есть
Измерение постоянного тока нет
Измерение переменного тока есть
Измерение сопротивления есть
Измерение частоты нет
Измерение емкости нет
Измерение температуры есть
Max температура, °С 750
Max перем. ток, А 1000
Max пост. напряжение, В 1000
Max перем. напряжение, В 750
Max сопротивление, МОм 2
Диапазоны перем. тока, А 20, 200, 1000
Диапазоны сопротивления, МОм 0.0002, 0.02, 2
Диапазоны температуры, °С от 0 до +750
Вес, кг до  0.268
Габариты, мм  не более 37х90х230
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40
Автоматическое отключение нет
Индикация разряда батареи есть
Подсветка дисплея нет
Разрядность 1999
Частота измерений, изм/сек 3
Режим «прозвонка» есть
Индикация перегрузки есть
Индикация полярности есть
Диапазоны перем. напряжения, В 200, 750
Диод-тест есть
Диапазоны пост. напряжения, В 0.2, 2, 20, 1000
Возможность фиксации показаний есть
Комплектация сумка
Напряжение питания, В 9
Типоразмер крона
Количество батареек, шт. 1

	Штука
	3
	2700,00
	8100,00

	ИТОГО:
	Штука
	148,00
	
	343 430,00

	
	Общая стоимость товара: 343 430 (Триста сорок три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек 
в том числе НДС(18%) в сумме 52 387 рублей 63 копейки

	2.
	Условия поставки Товара

	2.1
	Место (адрес) поставки Товара:
	УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова 23а. Центральный склад  АО «Газпром газораспределение Ижевск»

	2.2
	Стоимость доставки Товара до указанного адреса входит в стоимость Товара, указанную в п.1 настоящей Спецификации                                                                                                                                         
Оплату транспортных расходов осуществляет Поставщик.

	2.3
	Срок поставки Товара по данной спецификации
	20 (двадцать) календарных  дней  с даты заключения договора. 

	3.
	Условия оплаты стоимости Товара Покупателем

	3.1
	20 (двадцать) календарных дней с даты получение товара на склад Покупателя и подписания Покупателем документов определенных в п. 3.2 в размере 100 %

	3.2
	Порядок оплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.


                          Генеральный директор                                                                                                            Директор
________________________/ А.П. Вершинин /                                                            ______________________/ А.В. Мерзляков /

                                               М.П.                                                                                                                                         М.П.
                          «____»________________ 2018 г.                                                                                             «____»________________ 2018 г.
