



ДОГОВОР №____
[bookmark: _GoBack]на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Ижевск                                                                                      «_____» _____________2018 г.

АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Удмуртгазпроект», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Вагайцева Константина Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА разработать документацию на проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района» в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 к настоящему Договору), Сметой работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, собранными ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и провести экспертизу всех разделов документации на проектно-изыскательские работы, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. 
1.2. Сроки выполнения работ и сроки их оплаты определены в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
1.3. Готовая документация на проектно-изыскательские работы передается ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ по Акту приема-передачи выполненных работ в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), в виде и в количестве экземпляров, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.4. Проектно-изыскательские работы принимаются ЗАКАЗЧИКОМ по Акту приема-передачи выполненных работ в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору), в объеме и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.5. Дополнительные работы выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ только при письменном подтверждении ЗАКАЗЧИКА, с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору в письменной форме и оплачиваются дополнительно к цене, определенной в настоящем договоре. 
1.6. Работы выполняются иждивением ИСПОЛНИТЕЛЯ - из его материалов, его силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц. 
1.7. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.1.1. передать ИСПОЛНИТЕЛЮ исходные данные, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору); 
2.1.2. оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ на условиях, предусмотренных в настоящем договоре; 
2.1.3. оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором; 
2.1.4. принять надлежаще исполненный результат работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по Акту приема-передачи выполненных работ и обеспечить проведение экспертизы проектно-сметной документации. 


             2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.2.1. подготовить и передать проектно-сметную документацию и выполнить изыскательские работы в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору), соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для работ, и вправе отступить от них только с согласия ЗАКАЗЧИКА; 
2.2.2. не передавать проектно-сметную документацию и сведения, содержащиеся в ней, третьим лицам без письменного согласия ЗАКАЗЧИКА; 
2.2.3. согласовать готовую проектно-сметную документацию с ЗАКАЗЧИКОМ, а при необходимости - с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями: 
2.2.4. при возникновении необходимости в дополнительных работах или в разработке документации, получении разрешений и иных документов, не вошедших в Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору), но необходимых в дальнейшем для строительства и эксплуатации объекта, письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения данных обстоятельств; 
2.2.5. принимать участие в проведении экспертизы проектно-сметной документации и оплатить ее; 
2.2.6. в случае получения отрицательного заключения экспертизы провести повторную экспертизу за счет собственных средств после устранения ошибок и/или недоработок в проектно-сметной документации; 
2.2.7. гарантировать ЗАКАЗЧИКУ отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ проектной документации; 
2.2.8. в случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте S.Yudina@udmgas.udm.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая договорная стоимость работ, а также стоимость выполнения этапов работ указаны в Смете работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет 544 262,49руб. (Пятьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят два) рубля 49 коп., НДС не облагается (Упрощенная система налогообложения, на основании главы 26.2 НК РФ).
 3.2. Общая стоимость работ по договору включает компенсацию всех издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе проведение экспертизы и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Сроки оплаты выполненных этапов работ указаны в Календарном плане (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
3.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
3.5. Основанием для осуществления расчетов являются оформленные в соответствии с условиями настоящего Договора выставленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в следующем порядке: 30% стоимости, в размере 163 278  (Сто шестьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) руб. 75 коп. вносится в качестве аванса в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора, окончательный расчет 70% стоимости, в размере 380 983 (Триста восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 74 коп.  производится не позднее 20 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы Заказчиком, подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта приема-передачи выполненных работ, и устранения замечаний ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 
3.7. В случае получения отрицательного заключения экспертизы документации на проектно-изыскательские работы повторная экспертиза производится за счет средств ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. После получения положительного заключения экспертизы всех разделов документации на проектно-изыскательские работы ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА подписанный Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах. 
4.2. ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта приема-передачи работ обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять и оплатить работы. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение и расторжение договора производится по письменному соглашению между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
5.2. В случае существенного нарушения условий договора одной из Сторон, невиновная Сторона может потребовать у виновной Стороны возмещения убытков и (или) расторжения договора. 
5.3. В случае прекращения договора не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется перечислить ему часть договорной цены, определенной по согласованию Сторон в соответствии с выполненным объемом работ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. При обнаружении ошибок в документации на проектно-изыскательские работы ИСПОЛНИТЕЛЬ по письменному требованию ЗАКАЗЧИКА обязан за свой счет устранить их или доработать документацию. 
6.3. В случае расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость работ, выполненных на момент расторжения договора, а ИСПОЛНИТЕЛЬ – передать ЗАКАЗЧИКУ результат незавершенных работ. 
6.4. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном разглашении или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 
6.5. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ последний уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать сметную стоимость выполняемых работ. 
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за ненадлежащее составление документации на проектно-изыскательские работы, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7.2. Все вопросы, относящиеся к настоящему договору, ЗАКАЗЧИК решает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК имеет право устанавливать прямые контакты с субпроектировщиками и привлекаемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ консультантами только по письменному согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить претензионным путем. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней от даты получения претензии. 
7.4. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
7.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, либо по основаниям, установленным в настоящем Договоре. 
7.6. В случае изменений в цепочке собственников ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний представляет ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях по адресу электронной почты S.Yudina@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 
7.7. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.8 и 7.6. настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. 
7.8. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 2.2.8. настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
8.2. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности. 
8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем порядке, сроки и размере: отсутствует. 
9.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком Исполнителю в следующем порядке и сроки: отсутствует.


10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 22/12 от 07.06.2018г.) и направлен на подписание ИСПОЛНИТЕЛЮ по адресу электронной почты ugazp@ugazp.ru 
10.3. Исполнитель обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты S.Yudina@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 10.2 настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения АО «Газпром газораспределение Ижевск» акцепта ИСПОЛНИТЕЛЯ. Дата получения акцепта указывается АО «Газпром газораспределение Ижевск» в правом верхнем углу первой страницы договора.
10.5. В случае нарушения Исполнителем порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных в п. 10.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Исполнитель – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
10.6. Подлинник Договора направляется ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора.
10.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается. 
10.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
10.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
- Приложение №1 – Техническое задание;
- Приложение №2 – Смета работ;
- Приложение №3 – Календарный план.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Удмуртгазпроект»
426060 г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96,
ИНН 1835060795, КПП 184001001, 
р/с 40702810062391000019 в Ульяновский филиал ПАО «БИНБАНК», 
к/с 30101810922027300816;
БИК 047308816;
Тел. 24-95-38, 24-95-37.

Генеральный директор


_____________________/К.С. Вагайцев/
м.п.

«____»________________20____г.

	ЗАКАЗЧИК:
 АО «Газпром газораспределение Ижевск»
426008, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
ИНН 1826000260, КПП 183101001
Р/счет: 40702810400010005914
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»
г. Москва, БИК 044525220 
к/с 30101810145250000220
тел./факс (3412) 434-089
Генеральный директор


___________________ /А.П. Вершинин/
 м.п.

«____»________________20____г.





Приложение № 1
к договору № _________________от «____»______________2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ (на проектирование)
                                                  для строительства объекта:
	1
	Наименование объекта
	 «Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района»

	2
	Шифр объекта (заказ)
	Устанавливается проектной организацией.

	3
	Вид строительства
	Новое.

	4
	Проектно-изыскательские работы

	4.1
	Стадийность проектирования
	Проектная, рабочая и сметная документация.

	4.2
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Разрабатывается один вариант документации.

	4.3
	Особые условия строительства
	Уточняются на основании выполненных инженерных изысканий на предлагаемой площадке строительства.

	4.4
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурно-строительные и конструктивные решения принять в соответствии с техническими и функциональными требованиями и техническими условиями Заказчика:
- «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Постановлением РФ от 29 октября 2010 № 870);
- СТО Газпром Газораспределение 2.12-2016 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа. Функциональные и технические требования».
- Пункты редуцирования газа (ПРГ) с резервной линией редуцирования и измерительным комплексом должны быть оснащены системой автоматизации и телеметрии, а также системой отопления и вентиляции. Конструкция и устройство ПРГ с основной и резервной линиями редуцирования газа и измерительным комплексом должны соответствовать требованиям:
- ГОСТ Р 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;
- Технических требований ОАО «Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей, утвержденные приказом ОАО «Газпромрегионгаз» от 27.09.2010 № 451;
- ГОСТ Р 56019-2014 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования».
- Применять оборудование и материалы, имеющие сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ по следующим номенклатурным группам:
- трубы стальные неизолированные;
- трубы стальные изолированные для подземных газопроводов;
- трубы и фитинги полиэтиленовые для подземных газопроводов;
- неразъёмные соединения «полиэтилен-сталь»;
- устройства выхода газопровода из земли (цокольные вводы);
- пункты редуцирования газа;
- комплектующие пунктов редуцирования газа (регуляторы давления газа, клапаны предохранительные, фильтры, запорная арматура);
- арматура запорная для природного газа;
- изоляционные (защитные) материалы, применяемые для защиты от коррозии стальных подземных газопроводов;
- лакокрасочная продукция, используемая для защиты от коррозии стальных надземных газопроводов;
- газоанализаторы и системы контроля загазованности;
- станции катодной защиты;
- анодные заземлители;
- контрольно-измерительные пункты;
- неразъёмные изолирующие соединения;
- газоанализаторы и системы контроля загазованности;
- оборудование АСУ ТП РГ.
Применять трубы и фитинги из полиэтилена марки ПЭ 100.
Технические решения должны предусматривать использование неразъёмные изолирующие соединения и пр.
Технические решения должны предусматривать использование прогрессивных технологий, оборудования и материалов, преимущественное использование трубной продукции из полиэтилена, в том числе с защитным покрытием сертифицированных в установленном порядке и согласованные с Заказчиком.

	4.5
	Выделение этапов строительства, требований по перспективному расширению
	Предусмотреть этапы строительства (очередность) по согласованию с Заказчиком.

	4.6
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам
	Документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне, с соблюдением действующих строительных норм и правил, соответствовать требованиям ПАО «Газпром», обеспечивать снижение материалоемкости и трудоемкости строительства, соблюдать требования к охране окружающей среды, исключать негативное воздействие на экологию.

	4.7
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В проекте предусмотреть все необходимые расчеты и разделы по охране окружающей среды.

	4.8
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	- Обосновать технические решения по надежности и безопасности эксплуатации объектов газификации.
- Разработать раздел инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по противодействию терроризму.

	4.9
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению нормальных условий труда согласно действующему законодательству

	4.10
	Требования к сметной документации
	- стоимость строительства определяется в базовом уровне цен с применением сметно-нормативной базы 2001 года;
- стоимость строительства определить в уровне цен на момент выдачи проектно-сметной документации на основании приложения 5 п. 43 к протоколу Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республики.
- сметная стоимость строительства определяется в соответствии МДС 81-35.2004.
- затраты на строительство временных зданий и сооружений принять по нормам ГСН 81-05 01-2001 и затраты при производстве СМР в зимнее время по нормам ГСН 81-05-02-2001.
- затраты на осуществление авторского надзора установить в размере 0,2% от стоимости СМР.
- затраты по проектно-изыскательским работам предусмотреть в соответствии с действующими справочниками базовых цен на проектные работы.
- затраты на выполнение мероприятий по осуществлению врезки в действующие систему газораспределения включить в соответствии с разработанным ПОС по действующим нормативам газораспределительной организации.
- затраты на технический надзор за строительством, содержание заказчика предусмотреть в размере 2,14% от стоимости СМР.
- в локальных сметах при определении сметной стоимости стальных труб с весьма усиленной изоляцией и стальных задвижек принимать в текущих ценах по прайс-листам или коммерческим предложениям изготовителей с применением индекса материалов в составе соответствующего индекса СМР.
-  предусмотреть затраты на пуско-наладочные работы по АСУ ТП РГ (включая работы по интеграции контролируемых пунктов с пультом управления и SCADA-системой Заказчика (организации передачи данных с объекта на пульт управления).
- затраты на выполнение мероприятий по осуществлению подключения к сетям электроснабжения ПРГ, СКЗ, АСУ ТП РГ.
- в сметной документации предусмотреть затраты на непредвиденные расходы и затраты в размере 2 % от стоимости СМР.
- затраты за сбор исходно-разрешительной документации включить в смету на основании договоров с третьими лицами, предоставляющими исходные данные (заключения, справки и т.д.) и платежных документов, согласованных с Заказчиком (без НДС).
- затраты на проведение торгов предусмотреть в размере 1,475% от стоимости СМР (согласно агентскому договору).

	4.11
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	- Место присоединения - Согласно Техническим условиям выданными АО «Газпром газораспределение Ижевск»
- Газопровод высокого давления II -й категории P ≤ 0,6 МПа (ориентировочной протяженностью 2595м, Д ПЭ110)
- Газопровод низкого давления P ≤ 0,005 МПа (ориентировочной протяженностью 20958м, Д ПЭ225,ПЭ160,ПЭ110,ПЭ63)
- Общая протяженность трассы газопровода – ориентировочно 23553 м.;
- Диаметры проектируемого газопровода подтвердить 
расчетом;
- Материал труб – полиэтилен в соответствии с п. 4.4. настоящего ТЗ;
- Прокладка газопровода – подземная;
- Глубину заложения определить расчетом, уточняется по результатам инженерных изысканий;
- Предусмотреть установку на газопроводе линейной запорной арматуры краны шаровые, фланцевые, полнопроходные, предположительно марки: КШ200.16.3110Ду200Ру16, КШ150.16.3110Ду150Ру16, КШ100.16.3110 Ду100Ру16, КШ50.16.3110Ду50Ру16 (количество определить проектом) производитель ЗАО «Саратовский арматурный завод» (возможно применение аналога) в соответствии п.4.4. настоящего ТЗ.
- Предусмотреть установку пяти ГРПШ предположительно следующих марок: ГРПШ.VENIO.С.9.Р.Н.ОН.Т1-1(3шт.) на регуляторах VENIO-В-Н-9, Рвх.min=0,31МПа, Рвх.max=0,6МПа, пропускная способность Qmin=450м3/час, Qmax=900м3/час, ГРПШ.VENIO.С.3.Р.Н.ОН-1 (2 шт.) на регуляторах VENIO-В-Н-3 согласно ТУ от 03.12.2015г. №4-1312-ТУ/2015 Рвх.min=0,31МПа, Рвх.max=0,6МПа, пропускная способность Qmin=170м3/час, Qmax=300м3/час, производитель ООО ЭПО «Сигнал»,  с установкой АСУ ТП РГ в соответствии с п.4.4 настоящих ТЗ (возможно применение аналога).
- Переходы через автодороги – подземное исполнение, способ перехода – методом наклонно-направленного бурения.
Требуется предварительное согласование принятых технических решений с Заказчиком до проведения экспертизы.

	4.12
	Исходные данные
	При разработке проектной, рабочей и сметной документации используются исходные данные, уточняющиеся при проведении проектных работ, собираемые Подрядчиком:
- Технические условия на присоединение к системе газораспределения;
- Технические условия на пересечение и параллельное следование с инженерными сооружениями и коммуникациями;
- Технические условия на выполнение раздела ИТМ ГО ЧС;
- Технические условия органа местного самоуправления о проведении рекультивации земельных участков (технический и биологический этапы);
- Технические условия на пересечение с естественными преградами (водные и т.п.);
- Технические условия (задание) на выполнение мероприятий по оснащению средствами телеметрии и телемеханизации (АСУ ТП РГ);
- Технические условия на разработку раздела ЭХЗ (при необходимости);
- Справка о местонахождении ближайших к проектируемым газопроводам пожарных частей, пожарных водоёмов (резервуаров);
- Справка о местонахождении ближайших к проектируемым газопроводам медицинских учреждений;
- Справка органов местного самоуправления по организации утилизации отходов;
- Разрешение органов местного самоуправления на свод древесно-кустарниковой растительности;
- Документация по опросу общественного мнения по строительству газопровода (письмо Администрации района, вырезки из газет, протоколы собраний);
- Справка органов местного самоуправления о наличии (отсутствии) по трассе газопровода складов с пестицидами и ядохимикатами;
- Справка органов местного самоуправления об утилизации излишнего минерального грунта или возможности его применения в целях МО;
- Справка органов местного самоуправления о наличии на территории района месторождений общедоступных полезных ископаемых (песок, щебень);
- Справка ГУ «Управление ООС и природопользования Минприроды УР» о состоянии подземных вод и наличии артезианских скважин с указанием их на картографическом материале;
- Заключение Удмуртнедра о наличии месторождений полезных ископаемых;
- Разрешение Удмуртнедра на застройку площадей полезных ископаемых (с получением необходимых сведений от недропользователей) при наличии полезных ископаемых по трассе газопровода;
- Справка ГУ «Управление ООС и природопользования Минприроды УР» о наличии особо охраняемых природных территориях;
- Справка Управления по охране, контролю и регулирования использования охотничьих ресурсов УР о численности, видовом составе и плотности охотничьих ресурсов;
- Справка РСББЖ о сибиреязвенных захоронениях;
- Справка ФГБУ "Удмуртский ЦГМС" о фоновой концентрации загрязняющих веществ в воздухе;
- Справка ЦГиЭ о плотности потока гамма-излучений;
- Справка ЦГиЭ об уровне шума;
- Справка ФГБУ "Удмуртский ЦГМС" о средних многолетних метеорологических данных по ближайшей и представительной метеостанции;
- Справка ФГБУ "Удмуртский ЦГМС" о гидрологических данных по ближайшим представительным водопостам;
- Рыбохозяйственные характеристики всех водных объектов, затрагиваемых при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта (при необходимости);
- Справка о наличии (отсутствии) памятников культурного наследия Министерства культуры, печати и информации УР;
- Решение органа исполнительной власти о предварительном согласовании места расположения объекта;
- При наличии по трассе газопровода земель сельскохозяйственного назначения – справки о средней урожайности сельскохозяйственных культур территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской республике, справки о стоимости сельхозпродукции Администрации района, расчеты убытков и упущенной выгоды землепользователей, составляемые на основании этих справок, согласованные с Заказчиком,
- Проект планировки застраиваемой территории (линейного объекта), а так же проект межевания территории под линейный объект;
- Прочие исходные данные.

	4.13
	Требования к срокам выполнения работ
	Выполняются в соответствии с графиком производства работ, являющимся обязательством Подрядчика по условиям договора на проведение проектно-изыскательских работ.

	4.14
	Требования к согласованию и экспертизе рабочих проектов
	Подрядчик проводит согласование и экспертизу проектной документации. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий к данной проектной документации проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса, (в форме государственной или негосударственной в объеме государственной), и безвозмездно устраняет все замечания экспертов. Затраты на экспертизу и согласование проекта несет Подрядчик.

	4.15
	Состав работ
	Работа выполняется в виде отдельных документов и отчетов, предусмотренных графиком производства работ, а именно:
- Выполнить проектирование мероприятий обеспечивающих подключение газопровода;
- Выполнить проектирование мероприятий обеспечивающих подключение к сетям электроснабжения ПРГ, ЭХЗ, АСУ ТП РГ;
- Разработка проектной документации по каждому объекту строительства, в т.ч.: выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и, при необходимости, специальных, с учетом специфики соответствующих территорий, инженерных изысканий, включая получение необходимых исходных данных для их выполнения: сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических, в т.ч. особых, условиях земельного участка, сведения для разработки мероприятий по охране окружающей среды;
- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях выполняется в местной системе координат и Балтийской системе высот;
- Материалы и результаты инженерных изысканий выполняются в соответствии с требованиями настоящего технического задания, требованиями «Положения о выполнении инженерных изысканий…», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20, СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СНиП 22-01-95, СНиП 23-01-99*, СП 22.13330.2011*, ГОСТ 9.602-2016, и др. нормативных документов;
- В составе инженерно-геодезических изысканий выполнить:
- топографическую съемку трассы газопровода, трасс подводящих линий электроснабжения от ближайших опор местных распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ (при их отсутствии от ВЛ 10 кВ) до места установки ГРПШ, масштаб 1:1000, высота сечения рельефа 0,5 м, ширина полосы - не менее 50 м;
- топографическую съемку трассы газопровода на участках застроенной территории, переходов через автомобильные и железные дороги, коридоры коммуникаций, овраги, балки, водотоки, масштаб 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м, ширина полосы - не менее 50 м, протяженность участков - не менее чем 100 м по обе стороны от пересечения;
- топографическую съемку площадок под установку ГРПШ, масштаб 1:500, размер площадки 50х50 м;
- выполнить поиск и съемку подземных и надземных коммуникаций в границах топографической съемки, определить их принадлежность, назначение и технические характеристики;
- согласовать точность нанесения подземных коммуникаций, в границах топографической съемки, с эксплуатирующими организациями;
- на участках пересечения трассой железных и автомобильных дорог с твердым покрытием указать их наименование и дорожный километраж (пикетаж) пересечения, указать материал покрытия дороги и ее категорию. На планах трасс электроснабжения указать тип и номера опор, привести характеристики существующих ВЛ;
- указать глубины пересекаемых водных преград с построением изобатов в створе перехода (при необходимости).
- В составе инженерно-геологических изысканий определить:
- геологическое строение по трассе газопровода, на участках пересечения с естественными и искусственными преградами и площадке размещения ГРПШ в пределах изучаемой глубины;
- характеристики физико-механических свойств грунтов по трассе газопровода, на участках переходов через естественные и искусственные препятствия, на площадке размещения ПРГ (при наличии); 
- участки распространения специфических грунтов (просадочные, набухающие, техногенные и т.п. грунты);
- агрессивность грунтов и грунтовых вод к стальным конструкциям (на участках прокладки стального газопровода, стальных футляров, на площадке размещения ПРГ);
- глубину промерзания грунтов; 
- уровни грунтовых вод на период изысканий, дать прогноз сезонных колебаний уровней;
- фильтрационные характеристики грунтов на участках переходов через естественные и искусственные препятствия;
- удельные электрические сопротивления (УЭС) грунтов на участках трассы стального газопровода и на площадке размещения ГРПШ;
- наличие, интенсивность и источники блуждающих токов на участках трассы стального газопровода.
- Проектная документация по составу должна соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая при необходимости разделы «Иная документация, в случаях, предусмотренных федеральными законами» - проект освоения лесов, таксация зеленых насаждений, рекультивация земель, мероприятия по противодействию терроризму и др.;
- Проектная документация должна включать документы в текстовом формате, рабочие чертежи, спецификации оборудования материалов, изделий, необходимые для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений проекта;
- Проектная документация состоит из следующих разделов:
- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- Раздел 1.1 «Текстовая часть»;
- Раздел 1.2.1 «Отчет об инженерно-геодезических изысканиях»;
- Раздел 1.2.2 «Отчет об инженерно-геологических изысканиях»;
- Раздел 1.2.3 «Исходные данные и условия для подготовки проектной документации»
- Раздел 2 «Проект полосы отвода», включая ведомость координат поворотных и промежуточных точек оси трассы газопровода в местной системе координат; 
- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;
- Раздел 4 «Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа»;
- Раздел 5 «Электроснабжение»;
- Раздел 6 «Проект организации строительства»;
- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»; 
- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- Раздел 9 «Смета на строительство»;
- Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:
- Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму»;
- Раздел 10.2 «Рекультивация земель»;
- Раздел 10.3 «Сборник спецификаций»;
- Раздел 10.4 «Расчетная часть»;
- Рабочая документация должна включать документы в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования, изделий и материалов, необходимые для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений проекта и состоять из следующих комплектов:
- Генеральный план (ГП);
- Архитектурно-строительные решения (АС);
- Наружные газопроводы (ГСН);
- Автоматизированные системы управления технологическими процессами распределения газа (АСУ ТП РГ);
- Электроснабжение ПРГ (ЭС);
- Молниезащита и заземление (ЭГ).
Состав проектной и рабочей документации согласовать с Заказчиком дополнительно.

	4.16
	Порядок сдачи работы
	Подрядчик предоставляет Заказчику материалы разработки на бумажных и электронных носителях:
- Отчеты по инженерным изысканиям (3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном, формат DWG, PDF, DOC)
- Проектная документация (3 экз. на бумажном носителе и по 1 экз. на электронном, формат DWG, PDF, DOC)
- Рабочая документация (4 экз. на бумажном носителе и по 1 экз. на электронном, формат DWG, PDF, DOC)
- Положительное заключение экспертизы (2 экз. на бумажном носителе)



	Подрядчик:

ООО «Удмуртгазпроект»
Генеральный директор 
          

__________________ / К.С. Вагайцев /

м.п.
	Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Генеральный директор


___________________ /А.П.Вершинин/

 м.п.











Приложение № 2
к договору № ______________от «____»______________2018 г.

СВОДНАЯ  СМЕТА
		на проектно-изыскательские работы для строительства объекта:

	 "Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района" 

	

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	Номера частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы
	Расчет стоимости С=(А+В*Х)*Кi
	Стоимость, руб

	1
	Выполнение инженерно-геологических изысканий
	 
	смета №4
	78141,67

	2
	Выполнение инженерно-геодезических работ
	 
	смета №3
	80239,29

	3
	Выполнение проектной документации
	 
	смета №1
	111944,62

	4
	Выполнение рабочей документации
	 
	смета №2
	183377,84

	5
	Экспертиза проектной документации
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.03.2018) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
Приложение №1 п.1 к Положению (таблица процентного соотношения , используемого при расчете размера платы за проведение гос. экспертизы)
	33,5%*(смета №1+смета №3+смета №4)
	90559,07

	ИТОГО по смете без НДС:
	 
	 
	544262,49






	Подрядчик:

ООО «Удмуртгазпроект»
Генеральный директор 
          

__________________ / К.С. Вагайцев /

м.п.
	Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Генеральный директор


___________________ /А.П.Вершинин/

 м.п.
















	
	
	
	
	

		СМЕТА №1

	на выполнение проектной документации для строительства объекта:

	 "Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района" 

	№ 
	характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	номера частей, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы
	расчет стоимости
	стоимость, руб

	1
	Подземные газопроводы высокого давления, протяженностью 2595м
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 7 "Сети газоснабжения". Пункт 5. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(101469+28670*2,595)*0,4*3,99*1,08*1*0,9*0,4*0,1
	10913,02

	 
	 
	А=101,469; В=28,670 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=2,595 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,4 - коэффициент разработки проектной документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=1 - коэффициент объема работ (ПЗ-10%, ГСН-70%, ПОС-10%, СМ-10%) Таблица 22 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К5=0,9 - коэффициент на проектирование газопровода диаметром до 100мм (Глава 2.2; пункт 2.2.13);
	 
	 

	 
	 
	К6=0,4 - коэффициент на проектирование в местности, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного (Глава 2.2; пункт 2.2.6).
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	2
	Газорегуляторный пункт шкафного типа (привязка) 5шт
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 1 "Внутренние и наружные устройства газоснабжения зданий и сооружений". Пункт 13. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр)
	(11768+0*1)*0,4*3,99*1,08*1*5*0,1
	10142,13

	 
	 
	А=11,768; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,4 - коэффициент разработки проектной документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=1 - коэффициент объема работ (ПЗ-1%, ГП-10%, ГСН-73%, ПОС-6%, СМ-10%) Таблица 21 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	3
	Молниезащита ГРП, 5шт
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 19 "Электроснабжение и молниезащита". Пункт 4. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(20435+0*1)*0,4*3,99*1,08*1*5*0,1
	17611,70

	 
	 
	А=20,435; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,4 - коэффициент разработки проектной документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=1 - коэффициент объема работ (ПЗ-1%, АС-10%, МЗ-74%, ПОС-5%, СМ-10%) Таблица 21 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	4
	Подземные газопроводы низкого давления, протяженностью 20958м
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 7 "Сети газоснабжения". Пункт 7. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(154775+21429*20,958)*0,4*3,99*1,08*1*0,9*0,4*0,1
	30728,15

	 
	 
	А=154,775; В=21,429 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=20,958 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,4 - коэффициент разработки проектной документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=1 - коэффициент объема работ (ПЗ-10%, ГСН-70%, ПОС-10%, СМ-10%) Таблица 22 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К5=0,9 - коэффициент на проектирование газопровода диаметром до 100мм (Глава 2.2; пункт 2.2.13);
	 
	 

	 
	 
	К6=0,4 - коэффициент на проектирование в местности, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного (Глава 2.2; пункт 2.2.6).
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	5
	Прокладка газопровода методом горизонтально-направленного бурения до 100м 
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 8 "Закрытая прокладка футляров для газопроводов". Пункт 3. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр)
	(40828+0*1)*0,4*3,99*1,08*1*0,1
	7037,44

	 
	 
	А=40,828; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,4 - коэффициент разработки проектной документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=1 - коэффициент объема работ (ПЗ-10%. ГСН-70%, ПОС-10%, СМ-10%) Таблица 22 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	6
	Охрана окружающей среды
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Глава 1. Пункт 1.11.
	10% от стоимости проектных работ
	26847,50

	7
	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.  Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	СБЦ 2006 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения"
	30500*0,89*1*1*1*0,8*3,99*0,1
	8664,68

	 
	 
	Сб итм 01=30500 - цена разработки раздела «ИТМ ГО ЧС» на момент определения цены на 01.01.2001г.;
	 
	 

	 
	 
	Кис=0,89 - коэффициент, учитывающий  количество источников возможных ЧС;
	 
	 

	 
	 
	Кго=1 - коэффициент, учитывающий  категорию объекта по ГО;
	 
	 

	 
	 
	Ксл=1 - коэффициент сложности проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Коб=1 - коэффициент, учитывающий  функциональное назначение  объекта;
	 
	 

	 
	 
	Кпф=0,8 - коэффициент, учитывающий однотипность решений по предупреждению ЧС для различных источников ЧС с одинаковыми поражающими факторами и подготовку ИДТ ИТМ ГО ЧС;
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	ИТОГО по смете без НДС:
	 
	 
	111944,62




	



	Подрядчик:

ООО «Удмуртгазпроект»
Генеральный директор 
          

__________________ / К.С. Вагайцев /

м.п.
	Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Генеральный директор


___________________ /А.П.Вершинин/

 м.п.



	










		СМЕТА №2

	на выполнение рабочей документации для строительства объекта:

	 "Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района" 

	№ 
	характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	номера частей, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные работы
	расчет стоимости
	стоимость, руб

	1
	Подземные газопроводы высокого давления, протяженностью 2595м
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 7 "Сети газоснабжения". Пункт 5. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(101469+28670*2,595)*0,6*3,99*1,08*0,88*0,9*0,4*0,25
	36012,98

	 
	 
	А=101,469; В=28,670 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=2,595 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,6 - коэффициент разработки рабочей документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=0,88 - коэффициент объема работ (ГСН-78%, СМ-10%) Таблица 23 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К5=0,9 - коэффициент на проектирование газопровода диаметром до 100мм (Глава 2.2; пункт 2.2.13);
	 
	 

	 
	 
	К6=0,4 - коэффициент на проектирование в местности, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного (Глава 2.2; пункт 2.2.6).
	 
	 

	 
	 
	К=0,25 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	2
	Газорегуляторный пункт шкафного типа (привязка), 5шт
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 1 "Внутренние и наружные устройства газоснабжения зданий и сооружений". Пункт 13. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр)
	(11768+0*1)*0,6*3,99*1,08*0,9*5*0,25
	34229,70

	 
	 
	А=11,768; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,6 - коэффициент разработки рабочей документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=0,9 - коэффициент объема работ (ГСН-80% СМ-10%) Таблица 21 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,25 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	3
	Молниезащита ГРП, 5шт
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 19 "Электроснабжение и молниезащита". Пункт 4. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(20435+0*1)*0,6*3,99*1,08*0,94*5*0,2
	54631,49

	 
	 
	А=20,435; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,6 - коэффициент разработки рабочей документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=0,94 - коэффициент объема работ (АС-10%, МЗ-74% СМ-10%) Таблица 21 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,2 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	4
	Подземные газопроводы низкого давления, протяженностью 20958м
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 7 "Сети газоснабжения". Пункт 7. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр).
	(154775+21429*20,958)*0,6*3,99*1,08*0,88*0,9*0,4*0,1
	40561,15

	 
	 
	А=154,775; В=21,429 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=20,958 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,6 - коэффициент разработки рабочей документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=0,88 - коэффициент объема работ (ГСН-78%, СМ-10%) Таблица 23 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К5=0,9 - коэффициент на проектирование газопровода диаметром до 100мм (Глава 2.2; пункт 2.2.13);
	 
	 

	 
	 
	К6=0,4 - коэффициент на проектирование в местности, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного (Глава 2.2; пункт 2.2.6).
	 
	 

	 
	 
	К=0,1 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	5
	Прокладка газопровода методом горизонтально-направленного бурения до 100м
	Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Таблица 8 "Закрытая прокладка футляров для газопроводов". Пункт 3. (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. N 140/пр)
	(40828+0*1)*0,6*3,99*1,08*0,88*0,19
	17942,52

	 
	 
	А=40,828; В=0 - постоянные величины для основного показателя проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	Х=1 - основной показатель проектируемого объекта;
	 
	 

	 
	 
	К1=0,6 - коэффициент разработки рабочей документации (Таблица 1. Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620);
	 
	 

	 
	 
	К2=3,99 - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 

	 
	 
	К3=1,08 - районный коэффициент;
	 
	 

	 
	 
	К4=0,88 - коэффициент объема работ (ГСН-78% СМ-10%) Таблица 23 настоящего справочника;
	 
	 

	 
	 
	К=0,19 - понижающий коэффициент, учитывающий соотношение трудоемкости работ
	 
	 

	ИТОГО по смете без НДС:
	 
	 
	183377,84
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		СМЕТА №3

	на выполнение инженерно-геодезических работ для строительства объекта:

	"Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района" 

	Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геодезические 

	изыскания для строительства, 2004 г.

	№ п.п.
	Наименование   раздела, работ
	Ед.   изм.
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Стоимость ед.
	Общая стоимость

	
	
	
	
	п.п.            справка
	значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Полевые работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Создание инженерно-топографических планов М 1:500 2 кат. на не застроенной территории
	1,0 га
	59,5
	9.5.
	2432
	2430,00
	144585,00

	
	
	
	
	10.1.
	1
	
	

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	144585,00

	2
	Начисления
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расходы на внешний транспорт
	%
	 
	5.1
	14,00%
	 
	20242,00

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	20242,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Камеральные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Создание инженерно-топографических планов М 1:500 2 кат. на незастроенной территории
	1,0 га
	59,5
	9.5.
	589
	707,00
	42067,00

	
	
	
	
	15.д
	1,2
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	 
	 
	42067,00

	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	206894,00

	 
	Итого по смете с район. коэффф
	 
	 
	3.2
	1,08
	 
	223445,52

	 
	Всего с повышающим коэффициентом, отражающим инфляционные процессы на 4 кв 2017 г (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017г. №45082-ХМ/09);
	 
	 
	4кв 2017
	3,99
	 
	891547,62

	Итого  с понижающим коэффициентом, учитывающим соотношение трудоемкости работ.
	 
	0,09
	 
	80239,29
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СМЕТА №4
на выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства объекта:

"Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района"

Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г.


	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование II кат.
	км
	18,5
	т.9, §2
	18,5*27
	499,50

	2
	Механическое бурение скважин диаметром до 160 мм глубиной до 15м                         
	м
	200
	т.17, § 1
	200*38,4
	7680,00

	4
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин
	м
	200
	т. 18, § 1
	200*1,6
	320,00

	5
	Отбор монолита грунта
	мон.
	10
	таб. 57, § 1
	10*22,9
	229,00

	 
	Всего полевых
	 
	 
	 
	 
	8728,50

	Лабораторные работы

	14
	Консистенция грунта
	проба
	11
	т. 62, § 11
	11*18,2
	200,20

	15
	Влажность
	проба
	13
	т. 64, § 1
	13*1,9
	24,70

	16
	Гранулометрический анализ грунта методом ареометра
	проба
	13
	т. 62, § 25
	13*13,3
	172,90

	19
	Стандартный анализ воды
	проба
	1
	т. 73, § 2
	1*67,3
	67,30

	 
	Итого лабораторных
	 
	 
	 
	 
	465,10

	Камеральные работы

	20
	Камеральная обработка материалов рекогносцировочного обследования
	км
	18,5
	т. 9, § 1
	18,5*18,5
	342,25

	21
	Камеральная обработка материалов бурения
	м
	200
	т. 82, § 1
	200*8,2
	1640,00

	22
	Камеральная обработка материалов лабораторных работ
	%
	20%
	т. 86, § 1
	0,2*465,1
	93,02

	24
	Составление технического отчета
	отчет
	21%
	т. 87, § 1
	0,21*2075,27
	435,81

	 
	Итого камеральных
	 
	 
	 
	 
	2511,08

	Начисления

	25
	Расходы на внутренний транспорт
	%
	8,75%
	т.4 § 2
	0,0875*8728,5
	763,74

	26
	Расходы на внешний транспорт
	%
	19,6%
	т.5 § 4
	0,196*9492,24
	1860,48

	27
	Расходы на организацию и ликвидацию работ
	%
	6%
	п.13  
	0,06*9492,24
	569,53

	 
	Итого начислений
	 
	 
	 
	 
	3193,75

	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	 
	14898,43

	 
	Итого по смете с районным коэффициентом 1,08
	 
	1,08
	 
	1,08*14898
	16 090,30

	 
	Всего с повышающим коэффициентом, отражающим инфляционные процессы на 4 кв 2017г. (Письмо Минстроя РФ от 05.12.2017 №45082-ХМ/09);
	 
	45,12
	п.18
	45,12*16090,3
	725 994,34

	 
	Итого  с понижающим коэффициентом, учитывающим соотношение трудоемкости работ.
	 
	0,107634
	 
	 
	78 141,67
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Генеральный директор


___________________ /А.П.Вершинин/

 м.п.









Приложение № 3
к договору № _______________от «____»______________2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	Наименование объекта
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Порядок оплату

	"Газопроводы распределительные с. Июльского, д. Молчаны Воткинского района"

	Выполнение документации на проектно-изыскательские работы
	С даты подписания договора


	80 календарных дней с даты подписания договора.
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа должен составлять 30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком. Заказчиком производится оплата путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет в размере 70% производится за весь объем работ не позднее 20 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы Заказчиком, подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, и устранения замечаний Исполнителем.



	Подрядчик:

ООО «Удмуртгазпроект»
Генеральный директор 
          

__________________ / К.С. Вагайцев /

м.п.
	Заказчик:

АО «Газпром газораспределение Ижевск»
Генеральный директор


___________________ /А.П.Вершинин/

 м.п.






