
ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

г. Ижевск                                                                                                                    «___» _________ 2018 г.
АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Вершинина А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Ижстройгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора Мельника А.И., действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по строительству газопровода высокого давления 2-ой категории с установкой ПРГ к многоквартирному многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, расположенному по адресу:  УР, г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18:26:041302:166 и 18:26:041302:23
1.2. Состав и объем работ устанавливаются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). (далее по тексту ТЗ)

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также требованиями строительных норм и правил выполнить работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актом выполненных работ по  форме КС-2 (п. 2.5 настоящего Договора). 

2.3. До момента начала выполнения работ Заказчик передает Подрядчику 1 (один) экземпляр Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «В производство работ», со всеми полученными и необходимыми согласованиями, техническими условиями и иными документами о разрешении  производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах транспортных  магистралей и подземных коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти, собственников коммуникаций и других заинтересованных организаций, а также разрешение на производство земляных работ.
2.4. Подрядчик в течение 5 календарных дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 

2.5. После окончания выполнения строительно-монтажных работ по каждому объекту в отдельности, Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.6. Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 подписанного уполномоченным лицом, осуществляющим технический надзор за строительством с расшифровкой подписи и должности , справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а так же исполнительно-технической документации на объект.
2.7. Гарантийный срок на результат работ составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определена в сводном сметном расчете (Приложение № 3 к настоящему Договору) В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, оформляется и утверждается локально-сметный расчет и заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится в порядке, указанном в Приложении № 4 к настоящему Договору. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках. 

4.3. При возникновении спора по поводу выявленных недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик. 

4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного и немедленного устранения недостатков, 

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика. 

4.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней после их обнаружения и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта. 

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами. 

4.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме. 

4.7.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. 

4.8. Проценты на сумму аванса и/или отсроченного платежа в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и оплате не подлежат. 

4.9. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего Договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами. 

4.10. 3аказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ. При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения обязанностей сторонами.
5.2. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 3 дней, с момента заключения договора. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии. 

В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону. 

6.3. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов. 

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

6.4. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте  копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства. 

Подрядчик обязан привлекать к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства. 

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении. 
6.6. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки. 

6.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика. 

6.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1. Техническое задание. 

Приложение № 2. График производства работ. 

Приложение № 3. Сводный сметный расчет.

Приложение № 4. Порядок оплаты.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	«ПОДРЯДЧИК»: 

ООО «Ижстройгаз»

426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

ул. Камбарская, 15

ИНН 1833024791, КПП 184101001

р/с 40702810268170121764

Удмуртское отделение Сберегательного

Банка России №8618 г. Ижевск

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

ОКПО 39376365 

ОГРН 1021801670880

e-mail: izstroygas@udm.net
Генеральный директор


_________________/ Мельник А.И./  
 



	«ЗАКАЗЧИК»: 

АО «Газпром газораспределение Ижевск»

 АО «Газпром газораспределение Ижевск»

ИНН  1826000260  КПП  183101001

Юридический адрес:



426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359 

Р/С 40702810400010005914


Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва.


К/с 30101810400000000220


БИК 044525220




ОКПО 03257538

ОКОНХ 90214

 e-mail: А.Fedenev@udmgas.udm.net

Генеральный директор 

_______________/ Вершинин А.П./  






Приложение № 1
к Договору _____________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование работ: 

Выполнение работ по строительству газопровода высокого давления 2-ой категории с установкой ПРГ к многоквартирному многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, расположенному по адресу:  УР, г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18:26:041302:166 и 18:26:041302:23
2. Объект выполнения работ и его краткая характеристика:
Строительство газопровода высокого давления 2-ой категории 
  2.1. Место (регион) выполнения работ:

Удмуртская Республика, г. Ижевск
3. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

Окончание выполнения работ: 30 сентября 2018 года.
4. Условия выполнения работ:
Работы должны быть выполнены на основании разработанной АО «Газпром газораспределение Ижевск» проектной документации. 
Все объемы работ указаны в сводном сметном расчете (Приложение №3 настоящего договора)
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку. 

Сдача–приемка результата работ производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 подписанного уполномоченным лицом, осуществляющим технический надзор за строительством с расшифровкой подписи и должности , справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а так же исполнительно-технической документации на объект.
5. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

Гарантийный срок на результат работ составляет 60 месяцев с момента подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Перечень нормативной документации:

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор    _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение №2
к Договору _____________________________

                                             ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

                                                                      на объекте:

    Выполнение работ по строительству газопровода высокого давления 2-ой категории с установкой ПРГ к многоквартирному многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, расположенному по адресу:  УР, г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18:26:041302:166 и 18:26:041302:23
	№ п/п
	Наименование видов работ
	Срок выполнения работ


	1
	Работы по строительству газопровода высокого давления 2-ой категории с установкой ПРГ к многоквартирному многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, расположенному по адресу:  УР, г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18:26:041302:166 и 18:26:041302:23

	Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора

Окончание выполнения работ: 30 сентября 2018 года.



Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:       

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.   

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный

директор      _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение №3

к Договору _____________________________
Выполнение работ по строительству газопровода высокого давления 2-ой категории с установкой ПРГ к многоквартирному многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, расположенному по адресу:  УР, г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18:26:041302:166 и 18:26:041302:23
Локально-сметный расчет:
Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 522-ИП-2016-798-А

(локальная смета)

           на Наружный газопровод   

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

        г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18.26.041302.166 и 18.26.041302.23

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Оcнование: 7858-18-07-ГСН

        Сметная стоимость: 661.830 тыс.руб 14 коп.

                         ----------------------------------------------------------------------------------------

        Средства на оплату труда:         59.759 тыс.руб

                                ----------------------------------------------------------------------------------

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________2018 г.

                                                                                                                         руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Земляные работы

    1 ТЕР1-01055-02   Рытье и засыпка траншей           0.085  19096.66  16930.65      1623       184      1439    260.47     22.14

        (=  1)        глубиной 1,6 м роторными     1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      экскаваторами для                         2166.01   1130.96                            96     83.88      7.13

                      трубопроводов диаметром

                      300-700 мм, группа грунтов 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           2029

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.2  4 квар.)                   15.3900                2832        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.6700                8958        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                1477        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              0.0000                   0        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          13267      2832     10435

                                                                                                      ---------

                                                                                                           1477

      Накладные расходы                                         13.0800                3479        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                          16746

      Сметная прибыль                                           12.3100                1723        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                              18469

                      Песчаная подготовка

    2 ТЕР23-01001-01  Устройство основания под          0.255   1438.51     23.96       367        23         6     10.20      2.60

        (= 39)        трубопроводы песчаного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  89.38      3.62                             1      0.35      0.09

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                            419

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.11  4 квар.)                  15.3900                 354        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.7300                  34        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                  15        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.6200                2238        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           2641       354        49      2238

                                                                                                      ---------

                                                                                                             15

      Накладные расходы                                         13.0800                 405        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                           3046

      Сметная прибыль                                           12.3100                 259        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                               3305

                      Газопровод высокого давления

    3 ТЕР24-02005-03  Установка нераз.соед. на           2.00     70.09     36.54       140        45        73      1.90      3.80

        (= 39)        газопроводе из               1 н.соед   --------- ---------

                      полиэтиленовых труб в                       22.62

                      горизонтальной плоскости,

                      диаметр 110 мм

    4 507-0761        Неразъемное соединение             2.00    645.93                1292           

        (= 39)        «полиэтилен-сталь» SDR 11    шт.     

                      110х10,0/СТ108

                      (ТУ2248-025-00203536-96)

    5 507-2626        Муфты полиэтиленовые с             2.00    261.33                 523           

        (= 39)        закладными                   шт.     

                      электронагревателями для

                      труб диаметром 110 мм

    6 ТЕР24-02020-03  Изоляция                           2.00     36.73     11.70        73         8        23      0.40      0.80

        (= 39)        термоусаживающимися лентами  1 стык     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      сварных стыков газопроводов                  4.13      2.38                             5      0.20      0.40

                      условным диаметром до 100 мм

    7 ТЕР24-02030-03  Укладка в траншею                 0.015   1309.17   1018.52        20         4        16     28.67      0.43

        (= 39)        изолированных стальных       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      газопроводов условным                      280.49    118.50                             2      8.67      0.13

                      диаметром до 100 мм

    8 302-1320        Трубопроводы из стальных           1.50    126.56                 190           

        (= 39)        электросварных труб с        м       

                      гильзами для отопления и

                      водоснабжения, наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

    9 ТЕР22-02010-03  Нанесение весьма усиленной       0.0015  41881.87   1409.46        63         3         2    226.67      0.34

        (= 39)        антикоррозионной изоляции    1 км       --------- ---------                               --------- ---------

                      из полимерных липких лент                 2321.80     93.92                                    6.67      0.01

                      на стальные трубопроводы

                      диаметром 100 мм

   10 101-1794        Бризол                           0.0001   4189.48                   0           

        (= 39)                                     1000 м2 

   11 ТЕР24-02041-04  Надземная прокладка                0.02   3062.32   2407.72        61         6        48     29.50      0.59

        (= 39)        стальных газопроводов на     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      металлических опорах,                      285.59    233.40                             5     16.00      0.32

                      условный диаметр

                      газопровода 100 мм

   12 302-1320        Трубопроводы из стальных           2.00    126.56                 253           

        (= 39)        электросварных труб с        м       

                      гильзами для отопления и

                      водоснабжения, наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   13 ТЕР24-02051-03  Монтаж задвижки стальной           1.00   1119.21    110.18      1119       119       110     10.72     10.72

        (= 39)        фланцевой для надземной      1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      установки на газопроводах                  119.09      3.20                             3      0.23      0.23

                      из труб условным диаметром

                      100 мм

   14 507-1982        Отводы 90 град. с радиусом        -4.00     50.81                -203           

        (= 39)        кривизны R=1,5 Ду на Ру до   шт.     

                      16 МПа (160 кгс/см2),

                      диаметром условного прохода 

                      100 мм, наружным диаметром

                      108 мм, толщиной стенки 4 мм

   15 507-0969        Фланцы стальные плоские           -2.00     42.39                 -85           

        (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,  шт.     

                      ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа

                      (6 кгс/см2), диаметром 100

                      мм

   16 103-0161        Трубы стальные                    -5.60     92.54                -518           

        (=  1)        электросварные прямошовные   м       

                      со снятой фаской из стали

                      марок БСт2кп-БСт4кп и

                      БСт2пс-БСт4пс наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   17 302-1357        Краны стальные газовые             1.00   1120.84                1121           

        (= 39)        шаровые фланцевые давлением  шт.     

                      1,6 МПа (16 кгс/см2)

                      11с41п, диаметром 100 мм

   18 507-1003        Фланцы стальные плоские            2.00     64.53                 129           

        (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,  шт.     

                      ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа

                      (16 кгс/см2), диаметром 100 

                      мм

   19 ТЕРм10-06048-05 Прокладка сигнальной ленты         0.02    743.53    667.72        15         1        14      7.00      0.14

        (= 56)        в траншее                    1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  74.51     34.87                             1      2.50      0.05

                      Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000 

                      Кзпм = 0.3000 Кт1 = 0.3000

                      Кт2 = 0.3000 

   20 507-2610        Лента сигнальная                  20.00      1.15                  23           

        (= 56)                                     м       

   21 ТЕР24-02031-02  Укладка газопроводов из            0.20    128.53     59.20        26        14        12      6.00      1.20

        (= 39)        полиэтиленовых труб в        100 м      --------- ---------

                      траншею со стационарно                      68.59

                      установленного барабана,

                      диаметр газопровода 110 мм

   22 507-2063        Труба ПЭ 100 SDR 11,               8.50    689.78                5863           

        (= 39)        наружный диаметр 110 мм      10 м    

                      (ГОСТ Р 50838-95)

                      МАТ=4741.4/1.18/6.12*1.02*1.

                      03=689.78 

   23 ТЕР24-02005-03  Установка отвода на                2.00     70.09     36.54       140        45        73      1.90      3.80

        (= 39)        газопроводе из               1 отвод    --------- ---------

                      полиэтиленовых труб в                       22.62

                      горизонтальной плоскости,

                      диаметр отвода 110 мм

   24 507-0833        Отвод 45° полиэтиленовый с         2.00    161.58                 323           

        (= 39)        удлиненным хвостовиком,      шт.     

                      диаметр 110 мм

                      (ТУ2248-001-18425183-01)

   25 507-2626        Муфты полиэтиленовые с             2.00    261.33                 523           

        (= 39)        закладными                   шт.     

                      электронагревателями для

                      труб диаметром 110 мм

   26 ТЕР1-02031-04   Бурение ям глубиной до 2 м         0.03   2063.14   1935.88        62         4        58     15.33      0.46

        (=  3)        бурильно-крановыми машинами  100 ям     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      на автомобиле, группа                      127.26    197.08                             6     16.67      0.50

                      грунтов 2

   27 ТЕР27-09008-01  Установка                          0.03   7416.34   2581.48       222       100        77    364.67     10.94

        (= 44)        табличек-указателей на       100 знак   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      стойках                                   3339.38    236.64                             7     14.33      0.43

   28 507-2846        Труба ПЭ 80 SDR 21,                0.75    388.16                 291           

        (= 44)        наружный диаметр 110 мм      10 м    

                      (ГОСТ 18599-2001)

   29 105-0217        Табличка-указатель                 0.03   3436.46                 103           

        (= 44)                                     100 шт. 

   30 204-3926        Упор анкерный 16х500               0.06    777.89                  47           

        (=  1)                                     100 шт. 

   31 ТЕР24-02081-01  Устройство контрольной             1.00    288.40     56.98       291        16        57      1.54      1.54

        (= 39)        трубки на кожухе перехода    1 устано   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      газопровода на п/э футляр                   13.52      3.02                             3      0.25      0.25

   32 301-3281        Трубка контрольная                -1.00     95.07                 -95           

        (= 39)                                     компл.  

   33 101-0324        Кислород технический             -0.015     10.59                   0           

        (= 39)        газообразный                 м3      

   34 101-2278        Пропан-бутан, смесь               -3.50      5.14                 -18           

        (= 39)        техническая                  кг      

   35 101-1514        Электроды диаметром 4 мм        0.00009   7814.23                   1           

        (= 39)        Э42А                         т       

   36 507-0850        Седелка полиэтиленовая с           1.00    346.22                 346           

        (= 39)        ответной нижней частью       шт.     

                      Д=110х32 мм

   37 507-0759        Неразъемное соединение             1.00    179.93                 180           

        (= 39)        «полиэтилен-сталь» SDR 11    шт.     

                      32х3,0/СТ32

                      (ТУ2248-025-00203536-96)

   38 507-2624        Муфты полиэтиленовые с             1.00     55.40                  55           

        (= 39)        закладными                   шт.     

                      электронагревателями для

                      труб диаметром 32 мм

   39 507-2052        Труба ПЭ 80 SDR 11,                0.20     68.10                  14           

        (= 39)        наружный диаметр 32 мм       10 м    

                      (ГОСТ Р 50838-95)

                      МАТ=468.1/1.18/6.12*1.02*1.0

                      3=68.10 

   40 302-1314        Трубопроводы из стальных           1.40     52.45                  73           

        (= 39)        водогазопроводных            м       

                      неоцинкованных труб с

                      гильзами и креплениями для

                      газоснабжения диаметром 32

                      мм

   41 ТЕР22-02010-01  Нанесение весьма усиленной      0.00014  22878.07    926.71         3                        214.29      0.03

        (= 39)        антикоррозионной изоляции    1 км       --------- ---------

                      из полимерных липких лент                 1782.04     53.95

                      на стальные трубопроводы

                      диаметром 50 мм

   42 101-1794        Бризол                         0.000031   4189.48                   0           

        (= 39)                                     1000 м2 

   43 ТЕР24-02081-01  Устройство контрольной             3.00    288.40     56.98       865        41       171      1.54      4.62

        (= 39)        трубки на кожухе перехода    1 устано   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      газопровода на стальн.                      13.52      3.02                             9      0.25      0.75

                      футляр

   44 ТЕР24-02030-04  Укладка в траншею                  0.05   1838.20   1405.11        92        21        70     40.80      2.04

        (= 39)        изолированных стальных       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      газопроводов условным                      417.46    157.11                             8     11.40      0.57

                      диаметром до 150 мм-футляр

   45 103-0175        Трубы стальные                     5.00    139.04                 695           

        (= 39)        электросварные прямошовные   м       

                      со снятой фаской из стали

                      марок БСт2кп-БСт4кп и

                      БСт2пс-БСт4пс наружный

                      диаметр 159 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   46 ТЕР22-02010-05  Нанесение весьма усиленной        0.005  73642.19  16875.69       368         3        84     62.00      0.31

        (= 39)        антикоррозионной изоляции    1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      из полимерных липких лент                  677.06   1371.98                             7     94.00      0.47

                      на стальные трубопроводы

                      диаметром 150 мм

   47 101-1794        Бризол                           0.0031   4189.48                  13           

        (= 39)                                     1000 м2 

   48 ТЕР22-05004-01  Заделка битумом и прядью           1.00    107.95      9.64       108        11        10      1.15      1.15

        (= 39)        концов футляра диаметром     1 футляр   --------- ---------

                      159 мм                                      11.06

                      Козп = 0.3975 Кмаш = 0.3975 

                      Кзпм = 0.3975 Кмат = 0.3975 

                      Кт1 = 0.3975 

   49 ТЕР22-05003-01  Протаскивание в футляр             0.05   1804.98     47.23        90        44         2     84.40      4.22

        (= 39)        стальных труб диаметром 100  100 м      --------- ---------

                      мм                                         871.60

   50 ТЕР24-02050-01  Сборка и установка узла            1.00     48.68     24.16        52        25        24      2.49      2.49

        (= 39)        газового крана в колодцах,   1 узел     --------- ---------

                      условный диаметр крана до                   21.86

                      80 мм

   51 ПРАЙС           Краны шаровые п/э Ду110мм          1.00   4825.39                4825           

        (= 39)                                     шт.     

                      МАТ=33168.70/1.18/6.12*1.02*

                      1.03=4825.39 

   52 ТЕР24-02041-01  Надземная прокладка                0.11   2194.09   1801.33       241        22       198     20.55      2.26

        (= 39)        стальных газопроводов на     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      металлических опорах,                      197.42    174.81                            19     12.00      1.32

                      условный диаметр

                      газопровода 20

                      мм-продувочный и сбросной

                      газ-д

   53 103-0014        Трубы стальные сварные            11.00     23.88                 263           

        (= 39)        водогазопроводные с резьбой  м       

                      черные обыкновенные

                      (неоцинкованные), диаметр

                      условного прохода 20 мм,

                      толщина стенки 2,8 мм

   54 ТЕРм12-01014-06 Сварное соединение                 0.10   1252.08    141.18       125        85        14     82.00      8.20

        (= 78)        трубопроводов из стальных    10 соеди   --------- ---------

                      труб Ду100мм                               846.81

   55 507-3515        Соединения изолирующие             1.00   1183.10                1183           

        (= 78)        ТИС-100                      шт.     

   56 ТЕР24-02120-02  Очистка полости                   0.905     13.16      8.93        12         4         8      0.41      0.37

        (= 39)        трубопровода продувкой       100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      воздухом, условный диаметр                   4.23      2.07                             2      0.20      0.18

                      газопровода до 100 мм

   57 ТЕР24-02121-01  Монтаж инвентарного узла           1.00     78.18     28.90        78        32        29      3.12      3.12

        (= 39)        для очистки и испытания      1 узел     --------- ---------

                      газопровода, условный                       32.22

                      диаметр газопровода до 50 мм

   58 ТЕР24-02123-02  Подъем давления при               0.905     11.40     10.16        10         1         9      0.12      0.11

        (= 39)        испытании воздухом           100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      газопроводов высокого                        1.24      0.62                             1      0.06      0.05

                      давления (до 0,6 МПа)

                      условным диаметром до 100 мм

   59 ТЕР24-02124-01  Выдержка под давлением до          1.00   1504.68   1360.10      1505       145      1360     14.00     14.00

        (= 39)        0,6 МПа при испытании на     1 участо   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      прочность и герметичность                  144.58     72.37                            72      7.00      7.00

                      газопроводов условным

                      диаметром 50-300 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                          25214

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.206  4 квар.)                 15.3900               12297        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.9000               16505        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                2309        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.1200              121482        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         152593     12297     18814    121482

                                                                                                      ---------

                                                                                                           2309

      Накладные расходы                                         13.0800               15709        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                         168302

      Сметная прибыль                                           12.3100               10119        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                             178421

                      Газопровод низкого давления

   60 ТЕР24-02041-05  Надземная прокладка                0.02   4116.93   3135.52        82         8        63     42.00      0.84

        (= 39)        стальных газопроводов на     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      металлических опорах,                      417.27    300.14                             6     20.50      0.41

                      условный диаметр

                      газопровода 150 мм

   61 302-1320        Трубопроводы из стальных           2.00    126.56                 253           

        (= 39)        электросварных труб с        м       

                      гильзами для отопления и

                      водоснабжения, наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   62 ТЕР24-02051-04  Монтаж задвижки стальной           1.00   2195.66    483.31      2196       213       483     18.62     18.62

        (= 39)        фланцевой для надземной      1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      установки на газопроводах                  212.84     39.87                            40      2.87      2.87

                      из труб условным диаметром

                      150 мм

   63 507-0971        Фланцы стальные плоские           -2.00     64.52                -129           

        (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,  шт.     

                      ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа

                      (6 кгс/см2), диаметром 150

                      мм

   64 507-1995        Отводы 90 град. с радиусом        -4.00    122.06                -488           

        (= 39)        кривизны R=1,5 Ду на Ру до   шт.     

                      16 МПа (160 кгс/см2),

                      диаметром условного прохода 

                      150 мм, наружным диаметром

                      159 мм, толщиной стенки 5 мм

   65 103-0161        Трубы стальные                    -5.45     92.54                -504           

        (= 39)        электросварные прямошовные   м       

                      со снятой фаской из стали

                      марок БСт2кп-БСт4кп и

                      БСт2пс-БСт4пс наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   66 302-1359        Краны стальные газовые             1.00   2533.08                2533           

        (= 39)        шаровые фланцевые давлением  шт.     

                      1,6 МПа (16 кгс/см2)

                      11с41п, диаметром 150 мм

   67 507-1005        Фланцы стальные плоские            2.00     99.60                 199           

        (= 39)        приварные из стали ВСт3сп2,  шт.     

                      ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа

                      (16 кгс/см2), диаметром 150 

                      мм

   68 ТЕРр65-17-2     Установка заглушек                 0.01   6127.71     10.29        61        11              136.00      1.36

        (=118)        диаметром трубопроводов до   100 загл   --------- ---------

                      150 мм                                    1124.72

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           4787

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.203  4 квар.)                 15.3900                3570        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.6500                3325        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 708        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.2800               21509        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          29112      3570      4033     21509

                                                                                                      ---------

                                                                                                            708

      Накладные расходы                                         13.0800                4539        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                          33651

      Сметная прибыль                                           12.3100                2917        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                              36568

                      Восстановление газона

   69 ТЕР47-01046-03  Подготовка почвы для               0.40   2185.32      6.89       874       120         3     35.08     14.03

        (= 75)        устройства партерного и      100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

                      обыкновенного газона с                     298.93      0.98                                    0.08      0.03

                      внесением растительной

                      земли слоем 15 см

                      механизированным способом

   70 ТЕР47-01046-05  На каждые 5 см изменения          -0.40    673.11                -269       -19                5.48     -2.19

        (= 75)        толщины слоя добавлять или   100 м2     ---------

                      исключать к расценкам с                     46.61

                      47-01-046-01 по 47-01-046-04

   71 ТЕР47-01046-06  Посев газонов партерных,           0.40    350.70    257.95       140        22       103      6.00      2.40

        (= 75)        мавританских и обыкновенных  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      вручную                                     54.35     32.55                            13      2.75      1.10

   72 414-0344        Травосмесь "Стандарт"              0.80     46.93                  38           

        (= 75)                                     кг      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           1062

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.130  4 квар.)                 15.3900                1893        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    7.3200                 681        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 200        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              5.7700                3197        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           5971      1893       881      3197

                                                                                                      ---------

                                                                                                            200

      Накладные расходы                                         13.0800                2040        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                           8011

      Сметная прибыль                                           12.3100                1514        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                               9525

                      Восстановление дорожного покрытия

   73 ТЕР27-03008-02  Разборка покрытий и              0.0201    525.19    414.51        11         2         9     13.43      0.27

        (= 44)        оснований щебеночных         100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 110.68     51.74                             1      3.98      0.08

   74 ТЕР27-03008-04  Разборка покрытий и              0.0099   3881.90   2277.36        38        16        22    179.80      1.78

        (= 44)        оснований асфальтобетонных   100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                1604.54    477.00                             5     45.45      0.45

   75 ТЕР27-04005-01  Устройство оснований            0.00675  44506.65   4385.99       300         2        30     37.04      0.25

        (= 44)        толщиной 15 см из щебня      1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      фракции 40-70 мм при укатке                326.77    673.97                             5     50.37      0.34

                      каменных материалов с

                      пределом прочности на

                      сжатие свыше 98,1 МПа (1000 

                      кгс/см2) однослойных

   76 ТЕР27-04005-04  На каждый 1 см изменения        0.00675  -7928.18   -579.47       -54                  -4

        (= 44)        толщины слоя добавлять или   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------

                      исключать к расценкам                                -92.84                            -1     -7.41     -0.05

                      27-04-005-01, 27-04-005-02, 

                      27-04-005-03

                      Кмаш = -3.0000

                      Кзпм = -3.0000

                      Кмат = -3.0000

                      Кт2 = -3.0000 

   77 ТЕР27-04005-01  Устройство оснований              0.006  44506.65   4385.99       267         2        26     36.67      0.22

        (= 44)        толщиной 15 см из щебня      1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      фракции 40-70 мм при укатке                326.77    673.97                             4     50.00      0.30

                      каменных материалов с

                      пределом прочности на

                      сжатие свыше 98,1 МПа (1000 

                      кгс/см2) однослойных

   78 ТЕР27-04005-04  На каждый 1 см изменения          0.006  13213.63    965.78        79                   6

        (= 44)        толщины слоя добавлять или   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------

                      исключать к расценкам                                154.73                             1     13.33      0.08

                      27-04-005-01, 27-04-005-02, 

                      27-04-005-03

                      Кмаш = 5.0000 Кзпм = 5.0000 

                      Кмат = 5.0000 Кт2 = 5.0000 

   79 ТЕР27-04001-01  Устройство подстилающих и        0.0221   2290.79   2136.36        51         3        48     15.84      0.35

        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      оснований из песка                         135.23    182.61                             4     14.03      0.31

   80 408-0122        Песок природный для                2.21    120.47                 266           

        (= 44)        строительных работ средний   м3      

   81 ТЕР27-06020-01  Устройство покрытия             0.00675   2377.57   1755.38        16         3        12     38.52      0.26

        (= 44)        толщиной 4 см из горячих     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      асфальтобетонных смесей                    395.52    269.88                             2     19.26      0.13

                      плотных мелкозернистых типа 

                      АБВ, плотность каменных

                      материалов 2,5-2,9 т/м3

   82 410-0006        Асфальтобетонные смеси          0.65205    401.21                 262           

        (= 44)        дорожные, аэродромные и      т       

                      асфальтобетон (горячие и

                      теплые для плотного

                      асфальтобетона мелко и

                      крупнозернистые, песчаные), 

                      марка II, тип Б

   83 ТЕР27-06021-01  На каждые 0,5 см изменения        0.036      3.39      0.11         0           

        (= 44)        толщины покрытия добавлять   1000 м2    --------- ---------

                      или исключать к расценке                     0.93

                      27-06-020-01   12*0,5*6=36

   84 410-0006        Асфальтобетонные смеси           0.4356    401.21                 175           

        (= 44)        дорожные, аэродромные и      т       

                      асфальтобетон (горячие и

                      теплые для плотного

                      асфальтобетона мелко и

                      крупнозернистые, песчаные), 

                      марка II, тип Б

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           1529

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.128  4 квар.)                 15.3900                 431        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.4800                 829        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 323        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              8.4100               10378        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          11961       431      1152     10378

                                                                                                      ---------

                                                                                                            323

      Накладные расходы                                         13.0800                 916        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                          12877

      Сметная прибыль                                           12.3100                 591        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                              13468

                      Контроль стыков рентгеновскими аппаратами

   85 ИЕС25-05020-1   Контроль импульсными               2.00    131.91     92.61       264        10       185      0.47      0.94

        (= 40)        рентгеновскими аппаратами    стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      на трассе качества сварных                   4.86      4.82                            10      0.27      0.54

                      соединений труб:  Ду 50 мм, 

                      толщиной до 5,5 мм

   86 ИЕС25-05030-1   Дополнительные затраты на          2.00      3.05                   6         5                0.21      0.42

        (= 40)        обработку пленок и           стык       ---------

                      расшифровку результатов                      2.70

                      контроля качества сварных

                      стыков трубопроводов

                      условным диаметром:  50 мм

   87 393002          Фотолаборатория типа «Sоlus        0.42     42.73     42.73        18                  18

        (= 40)        Sсhаll»                      маш.-ч               ---------                               --------- ---------

                                                                                                                     1.00      0.42

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                            333

      Индекс на осн з/п (пр.10, п. 115  4 квар.)                15.3900                 231        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    5.1000                 984        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 154        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              0.7600                  53        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           1422       231      1138        53

                                                                                                      ---------

                                                                                                            154

      Накладные расходы                                         13.0800                 392        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                           1814

      Сметная прибыль                                           12.3100                 185        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                               1999

                      Контроль стыков ультразвуковым методом

   88 ИЕС25-05027-1   Контроль качества сварных          2.00    143.99    136.11       288        16       272      0.70      1.40

        (= 40)        соединений труб              стык       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      ультразвуковым методом на                    7.88      6.96                            14      0.39      0.78

                      трассе, условный диаметр: 

                      50 мм

   89 ИЕС25-05030-1   Дополнительные затраты на          2.00      3.05                   6         5                0.21      0.42

        (= 40)        обработку пленок и           стык       ---------

                      расшифровку результатов                      2.70

                      контроля качества сварных

                      стыков трубопроводов

                      условным диаметром:  50 мм

   90 393002          Фотолаборатория типа «Sоlus        0.42     42.73     42.73        18                  18

        (= 40)        Sсhаll»                      маш.-ч               ---------                               --------- ---------

                                                                                                                     1.00      0.42

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                            375

      Индекс на осн з/п (пр.10, п. 117  4 квар.)                15.3900                 323        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    4.4600                1231        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 215        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              4.5800                   5        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           1774       323      1446         5

                                                                                                      ---------

                                                                                                            215

      Накладные расходы                                         13.0800                 549        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                           2323

      Сметная прибыль                                           12.3100                 259        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                               2582

                      Прокладка газопровода методом ГНБ

   91 ТЕР4-01074-01   Монтаж машины                      1.00   1181.77    932.84      1229       286       942     26.51     26.51

        (=  7)        горизонтального бурения      1 машина   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      прессово-шнекового типа РВА                248.93     62.82                            72      5.20      5.20

   92 ТЕР4-01075-01   Демонтаж машины                    1.00    699.82    569.76       724       150       574     14.06     14.06

        (=  7)        горизонтального бурения      1 машина   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      прессово-шнекового типа РВА                130.06     31.17                            36      2.58      2.58

   93 ТЕР4-01077-09   Бурение с предварительным          0.59  40002.12  38409.65     23601       464     22662     83.71     49.39

        (=  7)        расширением скважины длиной  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      50 м машиной                               786.04    857.77                           506     71.78     42.35

                      горизонтального бурения

                      прессово-шнековой с усилием 

                      продавливания 203 ТС

                      (2000кН) фирмы SНМIDТ,

                      КRАNZ-GRUРРЕ

                      трехступенчатым методом с

                      одновременным

                      продавливанием отрезков

                      (длиной по 4 м), сваренных

                      между собой стальных

                      трубопроводов диаметром 325 

                      мм

   94 ТЕР4-01076-01   Бурение пилотной скважины          0.59   9317.94   9215.75      5498        57      5437      9.97      5.88

        (=  7)        машиной горизонтального      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      бурения прессово-шнековой с                 96.31    131.63                            78     10.02      5.91

                      усилием продавливания 203

                      ТС (2000кН) фирмы SНМIDТ,

                      КRАNZ-GRUРРЕ

   95 407-0005        Глина бентонитовая             0.152692    678.36                 104           

        (=  7)                                     т       

   96 110-0199        Полимер для стабилизации       0.007576  39630.63                 300           

        (=  7)        буровых скважин ЕZ МUD       т       

   97 ТЕР22-05004-01  Заделка битумом и прядью           1.00    108.63      9.70       109        11        10      1.16      1.16

        (= 39)        концов футляра диаметром     1 футляр   --------- ---------

                      160 мм                                      11.13

                      Козп = 0.4000 Кмаш = 0.4000 

                      Кзпм = 0.4000 Кмат = 0.4000 

                      Кт1 = 0.4000 

   98 507-2064        Труба ПЭ 100 SDR 11,               5.90   1789.87               10560           

        (= 39)        наружный диаметр 160 мм      10 м    

                      (ГОСТ Р 50838-95)

                      МАТ=10071.7/1.18/5.01*1.02*1

                      .03=1789.87 

   99 ТЕР22-05003-01  Протаскивание в футляр             0.59   1691.29     47.23       998       447        28     84.41     49.80

        (= 39)        стальных труб диаметром 160  100 м      --------- ---------

                      мм                                         757.91

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                          46814

      Индекс на осн з/п (пр.11, п. 9.38  4 квар.)               15.3900               21777        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    5.4000              156389        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900               10650        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              5.0100               60391        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         249207     21777    167039     60391

                                                                                                      ---------

                                                                                                          10650

      Накладные расходы                                         13.0800               31941        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                         281148

      Сметная прибыль                                           12.3100               15388        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                             296536

 =================================================================================================================================== 

      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   467948     43708    204987    219253       287

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                          16051                  80

      -накладные расходы                                                              59970

      -сметная прибыль                                                                32955

      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   560873

      ВСЕГО:                                                                         560873

      НДС к СМР                                                  0.1800              100957,14     [10_9_15]

      ВСЕГО :                                                     661830,14

Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.


                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 522-ИП-2016-798-А   ГРПШ

                                  (локальная смета)

           на ГРПШ

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

        г. Ижевск, ул. Азина, к.н. 18.26.041302.166 и 18.26.041302.23

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Оcнование: 7858-18-07-ГСН

        Сметная стоимость: 351.621 тыс.руб 12 коп.

                         ----------------------------------------------------------------------------------------

        Средства на оплату труда:         11.526 тыс.руб

                                ----------------------------------------------------------------------------------

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________2018г.

                                                                                                                         руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ГРПШ

    1 ТЕР1-02031-04   Бурение ям глубиной до 2 м         0.04   2063.14   1935.88        83         5        78     15.25      0.61

        (=  3)        бурильно-крановыми машинами  100 ям     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      на автомобиле, группа                      127.26    197.08                             8     16.50      0.66

                      грунтов 2

    2 ТЕР9-03012-12   Монтаж опорных стоек из         0.11712    570.45    290.26        67         7        34      6.57      0.77

        (= 18)        трубы ф108мм                 1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  63.43     30.74                             4      2.05      0.24

    3 103-0161        Трубы стальные                    12.00     92.54                1110           

        (= 18)        электросварные прямошовные   м       

                      со снятой фаской из стали

                      марок БСт2кп-БСт4кп и

                      БСт2пс-БСт4пс наружный

                      диаметр 108 мм, толщина

                      стенки 4 мм

    4 ТЕР9-03039-05   Монтаж опорных конструкций      0.08354   1123.55    282.67        94        16        24     19.38      1.62

        (= 18)        этажерочного типа            1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 195.68     17.97                             2      1.28      0.11

    5 201-0783        Конструкции стальные            0.08354   8337.68                 697           

        (= 18)        приспособлений для монтажа   т       

    6 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических          0.085    420.21      9.62        36         5         1      5.29      0.45

        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------

                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10

    7 ТЕР13-03004-06  Окраска металлических             0.085    547.48      7.34        47         2         1      2.47      0.21

        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------

                      эмалью ХВ-124                               24.06      0.10

    8 ТЕР19-01004-01  Устройство установки для           1.00    627.58     34.41       628       135        34     13.50     13.50

        (= 35)        редуцирования давления газа  1 устано   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 134.61      0.98                             1      0.07      0.07

    9 302-9480        Установка шкафная                  1.00  32652.04               32652           

        (= 35)                                     шт.     

                      МАТ=235800/1.18/6.12=32652.0

                      4 

   10 ТЕР27-09012-01  Установка                          0.04   1069.41                  43        25               69.00      2.76

        (= 44)        табличек-указателей          100 знак   ---------

                                                                 631.63

   11 105-0217        Табличка-указатель                 0.04   3436.46                 137           

        (= 44)                                     100 шт. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                          36019

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.206  4 квар.)                 15.3900                3001        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.9000                1083        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 231        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.1200              215589        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         219904      3001      1314    215589

                                                                                                      ---------

                                                                                                            231

      Накладные расходы                                         13.0800                3309        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                         223213

      Сметная прибыль                                           12.3100                2117        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                             225330

                      Ограждение ГРП 11 п.м.

   12 ТЕР1-02031-04   Бурение ям глубиной до 2 м         0.11   2063.14   1935.88       227        14       213     15.18      1.67

        (=  3)        бурильно-крановыми машинами  100 ям     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      на автомобиле, группа                      127.26    197.08                            22     16.55      1.82

                      грунтов 2

   13 ТЕР9-03012-12   Монтаж опорных стоек для          0.117    570.45    290.26        67         7        34      6.58      0.77

        (= 18)        пролетов до 24 м             1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  63.43     30.74                             4      2.05      0.24

   14 103-0140        Трубы стальные                    25.30     43.98                1113           

        (= 18)        электросварные прямошовные   м       

                      со снятой фаской из стали

                      марок БСт2кп-БСт4кп и

                      БСт2пс-БСт4пс наружный

                      диаметр 57 мм, толщина

                      стенки 4 мм

   15 ТЕР6-01001-13   Устройство                        0.022  12583.89   2137.45       277       120        47    598.18     13.16

        (=  9)        фундаментов-столбов бетонных 100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                5476.47    257.81                             6     18.64      0.41

   16 401-0006        Бетон тяжелый, класс В15           2.20    720.49                1585           

        (=  9)        (М200)                       м3      

   17 ТЕР9-03040-01   Монтаж защитных ограждений       0.2032   1369.16     60.76       278       182        12     94.29     19.16

        (= 18)        оборудования                 1 т        --------- ---------                               --------- ---------

                                                                 896.75      1.67                                    0.10      0.02

   18 201-0777        Конструктивные элементы          0.2032  14887.52                3025           

        (= 18)        вспомогательного назначения  т       

                      с преобладанием профильного 

                      проката собираемые из двух

                      и более деталей, с

                      отверстиями и без

                      отверстий, соединяемые на

                      сварке

   19 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических         0.2784    420.21      9.62       117        17         3      5.32      1.48

        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------

                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10

   20 ТЕР13-03004-06  Окраска металлических            0.2784    547.48      7.34       152         7         2      2.48      0.69

        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------

                      эмалью ХВ-124                               24.06      0.10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           7476

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.126  4 квар.)                 15.3900                5340        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.7600                1886        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 492        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.7200               41550        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          49268      5340      2378     41550

                                                                                                      ---------

                                                                                                            492

      Накладные расходы                                         13.0800                4656        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                          53924

      Сметная прибыль                                           12.3100                3434        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                              57358

                      Заземление ГРПШ

   21 ТЕР1-02031-02   Бурение ям глубиной до 2 м         0.01   2655.69   2465.31        27         2        25     23.00      0.23

        (=  3)                                     100 ям     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 190.38    293.54                             3     25.00      0.25

   22 ТЕР33-02013-14  Установка стальных сварных      0.08053   3021.29   2368.57       243        34       191     39.61      3.19

        (= 53)        молниеотводов и тросостоек   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      массой до 0,2 т                            427.19    175.04                            14     12.54      1.01

   23 110-0256        Конструкции стальные           0.082946  10417.39                 864           

        (= 53)        отдельностоящих              т       

                      молниеотводов ОРУ

   24 ТЕР6-01001-13   Устройство                       0.0028  12583.89   2137.45        35        15         6    600.00      1.68

        (=  9)        фундаментов-столбов бетонных 100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                5476.47    257.81                             1     17.86      0.05

   25 401-0005        Бетон тяжелый, класс В12,5         0.28    692.45                 194           

        (=  9)        (М150)                       м3      

   26 ТЕРм8-02472-06  Проводник заземляющий              0.16    353.89     76.50        57        31        12     19.00      3.04

        (= 85)        открыто по строительным      100 м      --------- ---------                               --------- ---------

                      основаниям из полосовой                    191.84      2.65                                    0.19      0.03

                      стали сечением 100 мм2

   27 101-4672        Сталь полосовая 25х4 мм,        0.00108   6547.25                   7           

        (= 85)        марка Ст3сп                  т       

   28 101-4686        Сталь полосовая 50х5 мм,        0.00036   7149.91                   3           

        (= 85)        марка Ст3сп                  т       

   30 ТЕРм8-02471-04  Заземлитель вертикальный из        0.40    208.26     56.92        83        33        23      8.29      3.32

        (= 85)        круглой стали диаметром 20   10 шт.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      мм                                          83.71      1.94                             1      0.14      0.06

   33 204-0007        Горячекатаная арматурная        0.02964   5549.63                 164           

        (=  1)        сталь гладкая, диаметром 20  т       

                      мм

   34 ТЕРп1-11010-02  Измерение сопротивления            1.00     22.26                  22        22                1.62      1.62

        (= 80)        растеканию тока контура с    1 измере   ---------

                      диагональю до 20 м                          22.26

   35 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических         0.0492    420.21      9.62        21         3                5.28      0.26

        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------

                      грунтовкой ГФ-021                           60.70      0.10

   36 ТЕР13-03004-06  Окраска металлических            0.0492    547.48      7.34        27         1                2.44      0.12

        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------

                      эмалью ХВ-124                               24.06      0.10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      ВСЕГО:                                                                           1992

      Индекс на осн з/п (пр.10, п.102  4 квар.)                 15.3900                2170        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин                                    6.7600                1609        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 15.3900                 292        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              6.0000                8094        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          12165      2170      1901      8094

                                                                                                      ---------

                                                                                                            292

      Накладные расходы                                         13.0800                1962        [3_0_10]

      ИТОГО:                                                                          14127

      Сметная прибыль                                           12.3100                1169        [4_0_11]

      Итого по разделу :                                                              15296

 =================================================================================================================================== 

      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   281337     10511      5593    265233        71

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                           1015                   4

      -накладные расходы                                                               9927

      -сметная прибыль                                                                 6720

      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   297984

      ВСЕГО:                                                                         297984

      НДС к СМР                                                  0.1800               53637,12        [10_9_15]

      ВСЕГО :                                                     351621,12

            ВСЕГО :                                                     1013451,26
  Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор        _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Приложение № 4

к Договору №_______________________________
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

	№
	Порядок оплаты

	1
	Заказчик производит авансовый платеж в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. Размер авансового платежа составляет  30% от суммы (цены) Договора. Авансовый платеж производится на основании выставленного счета Подрядчиком.
 Окончательный расчет производится в течении 20 календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставленного Подрядчиком оригинала счет-фактуры.


Подписи сторон:
	ПОДРЯДЧИК:    

Генеральный                                                                    директор _____________ Мельник А.И.     

М.П.
	ЗАКАЗЧИК:

Генеральный                                                                    директор    _____________ Вершинин А.П.

М.П.


Заказчик
                                                                                Подрядчик


